永城市应急广播一期工程设备技术参数
一、应急广播平台及终端设备
（一）市级应急广播平台 
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	应急广播市级平台软件 
	信息接入系统 
	套 
	1
	信息接入系统
1.信息接入：具备县级应急信息源的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能。
2. 心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；
3.信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；
4.信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；
5.应急广播播发接入并响应：
（1）能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；
（2）能够与应急部门的预警信息发布系统对接；
（3）支持对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，确认其是合法的信息源；
6. 上级对接：支持向上对接接口，按照应急广播平台接口规范要求，与上级应急广播平台进行对接。接口实现符合《GY/T 384-2023 应急广播平台接口规范》； 

	
	
	制作播发和调度控制系统
	套 
	1
	制作播发和调度控制系统
1.信息制作和审核子系统
（1）自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式为mp3。
（2）音频文件流化功能：能够将接收到的mp3的音频文件转化成UDP-TS实时流。
（3）信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能；
生成播发子系统
（1）广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息。
（2）无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息。
（3）有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息。
（4）应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播tar文件。
（5）播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。
2.资源调度子系统
（1）调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则。
（2）资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案。
（3）应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能。
（4）播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。 

	
	
	分发传输系统
	套 
	1
	分发传输系统
分发传输系统根据资源调度方案，按照发布方式和传输通道的不同，适配生成相应的调度控制数据，通过应急广播传输覆盖网发送到相应的应急广播平台、应急广播移动指挥系统、广播电视播出前端/发射台站、接收终端、其他播出系统等。主要包括调度控制数据生成封装、调度控制数据传输、分发传输响应数据接收、分发传输状态监控等功能。
1.分发传输软件系统必须具备调度数据封装功能：将调度数据进行通道适配封装、安全性封装，形成封装后的调度数据；
2.分发传输软件系统必须具备调度指令传输功能：将封装后的调度指令通过中心平台和各级应急广播平台适配系统间的接口，使用专线的传输链路发送给目标平台，系统能够进行失败重传（重传的次数系统可进行配置），达到最大失败次数后，系统反馈调度指令分发失败，并保存传输日志；
3.分发传输软件系统必须具备音频节目传输功能：将音频节目通过节目传输链路发送给目标台站，能够进行失败重传，并保存传输日志；
4.分发传输软件系统必须具备分发传输响应数据接收功能：接收目标平台返回的调度指令和音频节目数据处理情况；
5.分发传输软件系统必须具备分发传输状态监控功能：可以对所有分发传输过程状态进行监控，并对异常情况予以提示。

	
	
	资源管理系统
	套
	1
	资源管理系统
1.资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理以及资源编码的分配管理，资源编码符合GY/T 386-2023《应急广播系统资源分类及编码规范》；
2.资源状态获取及显示功能：能获取调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配系统、前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态数据，并在系统中进行查看或展示；
3.资源故障报警功能：支持设定调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配系统、前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端的状态报警值，状态异常时可自动触发声光报警；
4.资源信息导出：平台信息、覆盖区域数据、各个前端覆盖的地理位置信息、终端其他属性信息等具备导入导出功能；

	
	
	分析评估系统
	套
	1
	分析评估系统
分析评估系统实现对广播消息发布效果进行展示，并对发布效果进行分析和评价，对各种途径所采集到的播发结果反馈数据进行综合计算处理，与资源调度方案进行对比分析，按照设定的调度指标要求，综合评价应急广播消息发布的总体效果，为优化资源调度方案和决定是否启动补发流程提供参考依据。
1.实时获取终端状态，传输状态，现场播出实况等数据。结合资源管理，以图表方式呈现应急系统状态监控。
2.具有相应的数据存储功能，统计分析功能，具有统计查询功能，支持各类组合条件复杂检索查询统计，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告。
3.具有效果评估网络覆盖率图表信息和到达实效图表信息。
4.具备实时或定时向上级应急广播平台反馈播发结果的功能。
5.支持设备拓扑管理，实时显示在网所有设备的拓扑结构和线路状态，如果设备离线或者异常，可以实时发出告警。拓扑界面中可直接查看和管理设备的详细信息。

	
	
	运维管理系统
	套
	1
	运维管理系统
1.权限管理功能：支持对用户、角色、权限的分配和管理功能。
2.基础数据维护功能：支持组织机构管理、行政区域管理、地址管理。
3.系统服务管理：支持系统参数配置、终端参数配置的管理；能够对终端IP地址、子网掩码、网络端口号进行配置；
4.数据同步管理：支持上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。

	
	
	GIS 应用系统
	套
	1
	GIS应用系统
1.支持将调度方案和效果评估结果在GIS平台呈现，为管理决策层制定决策和分析评估提供支持；
2.支持通过GIS 将信息进行空间的展现，便于资源的定位查询，为决策和分析提供支持；
3.包含GIS地图包及开发软件，支持通过GIS地图展示应急广播终端基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等，支持显示、区分县/乡镇/村级终端回传状态；
4.支持利用信息表格和地理信息系统技术，在GIS地图上描述出资源的分布情况和使用情况；
5.支持包含从命令下达到应急消息发布效果反馈整个流程的实时应答响应信息，反馈执行情况并支持终端显示呈现；
6.支持将信息在GIS地图上进行平面展现，查看资源的相关信息，支持决策和分析、信息数据显示的整合和共享，支持对各类预警信息处置提供多种监控、分析、评估手段；

	
	
	大屏可视化系统
	套
	1
	大屏可视化系统
视频监控适配服务系统实现对各类视频源的集中预览、巡逻、智能分析等功能。在查看视频监控图像的同时点击监控界面可对广播终端进行按片区或点对点喊话，也可以将广播终端和监控探头绑定。视频服务器通过SDK、GB28181接口与视频监控系统进行对接，从而获取图像接入系统的所有视频流，可对视频流进行存储，实现按时间或地域对视频信息的检索和分类。
系统融合视频监控平台，对重要关口进行图像监控的同时可进行远程调度指挥和声音震慑管控，为城市安防、农村治安、森林防火提供更有效的安全管理平台；
支持GIS地图管理，通过在地图上点击摄像头，显示该摄像头监控画面以及附近广播接收终端，可以通过话筒即时对摄像头周边区域进行广播，支持在GIS地图上对特定区域的摄像头和广播终端进行框选并对框选区域进行实时广播。
可为视频监控摄像头绑定应急广播终端，在视频监控实时画面上发现异常情况时，一键启动应急广播，对绑定的广播终端进行喊话。也可选择区域进行喊话和播放应急预案音频录音。

	
	
	大喇叭管控系统 
	套 
	1
	参数配置功能，数据查询功能，支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》，心跳维持功能，分区域播发控制

	
	
	数据库软件
	套
	1
	数据库软件
（1）大型商用关系型数据库，64位版本；
（2）支持集群部署，具备集群扩展能力；
（3）支持多语种，必须完全支持如Unicode，GBK等常用字符集；
（4）支持微软Windows SERVER和主流的Linux操作系统发行版本；
（5）提供了符合国际标准的SQL语言及多样的数据访问接口；
（6）支持主流国产Linux操作系统；
（7）满足高效性、高可靠性、可用性、安全性、可整合与可扩展性的要求；
（8）含数据库软件部署、数据库初始化工作和必要的优化工作。

	
	
	手机APP管理系统 
	套 
	1
	支持文件广播、录音广播、语音对讲等功能，支持一键报警功能；支持 APP 内文字编辑并将文字转为语音广播功能；支持 APP 软件发现新版本自动升级提示；支持乡镇和行政村独立播发，支持列表选择和地图上框选区域播出功能；可选文件广播、语音对讲等功能；支持一键报警功能；支持监测地图展示功能，在 GIS 地图上直观展示应急广播等终端的实时状态；对正在播出的内容进行监控、查看和管理，在账户权限内可实时中止任意广播任务。

	2
	应用服务器（含操作系统）	
	台 
	2
	国产品牌，非OEM产品，自主研发；
1.CPU：配置1颗国产处理器，国产C86架构，支持双线程，兼容X86，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB；
2.内存：配置64GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护；
3.硬盘：4T SATA*2+480G SATA SSD*1；
4.Raid卡：9361 2G *1；
5.板载双千兆，支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余；
6.550W电源*2，支持1+1冗余；
7.1个RJ-45 管理接口，2个VGA接口，4个USB 接口；
9.支持同品牌数据交互、数据同步、文件加密功能模块；

	3
	数据库服务器（含操作系统）	 
	台 
	2
	国产品牌，非OEM产品，自主研发；
1.CPU：配置1颗国产处理器，国产C86架构，支持双线程，兼容X86，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB；
2.内存：配置64GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护；
3.硬盘：4T SATA*2+480G SATA SSD*1；
4.Raid卡：9361 2G *1；
5.板载双千兆，支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余；
6.550W电源*2，支持1+1冗余；
7.1个RJ-45 管理接口，2个VGA接口，4个USB 接口；
9.支持同品牌数据交互、数据同步、文件加密功能模块；

	4
	IP话筒 
	台 
	1
	支持一键式开启正常/应急广播，支持实时应急插出。具备单个终端广播，分区广播，全区广播等功能，操作面板直接支持按县、镇、村、组进行分区域开、关机，音量大小及频率控制等操作。具备U盾接口，只有授权U盾才能进行设备操作，验证平台与密钥的绑定关系。 内置监听喇叭，监听音量连续可调。

	5
	县（市）级应急广播适配器 
	台 
	1
	具备输出音频信号及 RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能；具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能；具备输出音频信号及IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能

	6
	应急广播呼叫中心 
	台 
	1
	接收电话应急消息，电话登录操作全程中文语音提示。集成数字音频编码功能，通过网络输出音频流。采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法。支持模拟中继卡和SIP数字中继卡、E1数字中继卡。支持电话白名单功能，白名单授权条数800条以上。只有授权电话才允许呼入，电话远程密码验证，授权密码为6位。

	7
	短信接入网关 
	台 
	1
	具有同步音频输出功能，可扩展外部设备，内置监听喇叭；可将收到的短信合成为普通话输出，语音朗读男声、女声可选，短信支持400字以上； 信息过滤功能，接收并自动识别合法、非法短信内容；对所有短信进行录音存储，发送号码、呼入时间、短信长度等信息实现记录查询；

	8
	监听音箱 
	台 
	1
	具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能；输入本地模拟音频信号进行监听播出功能

	9
	应急广播播控电脑 
	台 
	4
	国产台式机，配置不低于：
CPU：8核，2.8GHz
硬盘：1T
内存：32G
显示器：23英寸
含国产操作系统。

	10
	核心交换机 
	台 
	1
	1.三层交换机，配置≥4个万兆SFP端口，≥24个千兆端口； 
2.交换容量≥598Gbps；
3.包转发率≥222Mpps
4.支持组播，支持PIM-SM、PIM-DM
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、支持策略路由、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持VRRP协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制
6.支持SNMP，支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置。
7.支持对端口接收和发送报文的速率进行限制、支持基于端口的流量监管，支持STP/RSTP/MSTP协议。

	11
	接入交换机
	台
	1
	1.网络标准IEEE802.310BASE-T,IEEE802.3u100BASE,IEEE802.3x流量控制，IEEE802.1p优先级；
2.网管功能：支持远程网管，支持堆叠功能；
3.物理接口：配置≥4个千兆SFP端口，≥24个千兆端口；
4.传输速率10Mbps/100/1000MbpsMbps
5.产品内存768KB
6.交换方式存储－转发
7.MAC地址表8K
8.交换容量≥336Gbps；
9.传输模式：全双工。

	12
	调音台 
	台 
	1
	具备每路均有1个平衡的XLR话筒输入口和TRS线路输入口；每路均有独立的增益电位器；支持4段EQ均衡调节，每路均有独立电位器；具有4路辅助输出和1路立体声录音输出；提供标准的48V幻相电源，可分组接通；具备12段电平表，具备16种DSP效果；具备USB输入，支持MP3格式；具备削波报警功能，输入超过门限相应通道红色报警灯点亮

	13
	KVM 切换器
	台
	1
	1.四合一一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、 切换器功能。
2.接口数：8 路
3.屏幕尺寸：17 英寸

	14
	播控台 
	组 
	1
	（1）要求尺寸：桌面宽度900mm，长度台面长度不小于3000mm，柜体台面高度750mm。整个播控台采用热镀锌钢板，整体板厚1.2mm或以上。
（2）颜色：国标色号73-B03，要求静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。
（3）控制桌面为全平，下部（相对于台面，下同）均为机架式设计，可放置标准19寸设备，容量为6U或更大。具有双开钢门。
（4）台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏，达到美观效果。后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽，可使柜体内部产生循环风而达到散热功能。
（5）每个机架配置19寸机柜专用带开关6位以上多用插孔的PDU电源插排2个，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。

	15
	数字音频编码器 
	台 
	1
	采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备） ；至少具备1个百千兆IP输入输出接口 ；至少具备2个XLR或RCA音频接口 ，支持 IP 输出节目流，支持实时监控输出码率

	16
	IP复用器 
	台 
	1
	1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备），至少具备2个ASI输入接口 ，至少具备2个ASI输出接口 ，至少具备1个百千兆IP输入输出接口 

	17
	指挥大屏
	套
	1
	含监控电视屏（3*4）、拼接控制器、监控电视墙支架及LED 显示横幅等

	18
	设备机柜 
	台 
	2
	尺寸；600*1200*2000cm ；材料：1.2mm冷轧钢板 ；表面处理：静电喷塑 .颜色：黑色 ，其他：机柜门配锁和钥匙，配PDU插座

	19
	北斗校时器 
	台 
	1
	1.支持北斗导航系统信号； 
2.具有自动驯服锁定功能； 
3.具有免配置免维护功能，出现断电、重新安装等情况均不需要任何配置； 
4.支持液晶面板上时间日期信息显示； 
5.支持液晶面板上显示北斗信号源个数（卫星个数）；
6.支持液晶、指示灯、网口、串口实时监测及出错告警功能； 
7.当北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出；
8.定时发送校时数据，支持应急广播系统校时协议； 
9.标准 19 英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性。 

	20
	UPS电源
	套 
	1
	一、UPS电源
1.本次UPS电源采用三进三出高频塔式UPS电源，功率为20KVA，
2.输入电压范围：304V—456V；输入功率因素不低于0.99（100%非线性负载）；输入电流谐波成分小于5%（100%非线性负载）；
3.输出电压：380VAC±1%；输出频率：50Hz±0.5%；输出电压不平衡度：平衡负载不高于0.3%，100不平衡负载0.5；
4.动态电压瞬变范围小于3%，电压瞬变恢复时间不高于20ms
5.输出效率大于94%（100%阻性负载）；
6.输出有功功率不低于额度容量*1
7.UPS采用彩色LCD显示屏，使用户更直观地了解UPS的工作状态和运行参数。输入/输出电压、电流、频率、功率。和频率负载大小电池容量机内温度等；
8.标配通讯接口：RS232、RS485、USB、光耦干节点、紧急关机（EPO）按键接口、电池软启动按钮开关；
9.保护与告警功能：输出短路保护、过载保护、过温度保护、电池低压保护、输出欠压保护、风扇故障告警、防雷保护、维修旁路功能；
二、蓄电池
1.主机电池同一品牌，后备时间0.5小时
2.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；
3.蓄电池连接件压降小于5mV；
4.电池密封性：蓄电池除安全阀外，其他各处均要保持良好的密封性，应能承受50KPa正压或负压
5.蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，具有阻燃性，其壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形；
6.蓄电池防酸雾能力、抗机械破坏能力、防爆能力、再充电能力、低温敏感性、热失控敏感性等满足GB/T19638.2014最新标准。

	21
	机房装修 
	项 
	1
	定制：根据采购方需求机房改造、机房空调、静电地板、机房接地、墙面处理、装饰、照明等.

	22
	安装/调试/辅材 
	套 
	1
	满足县级应急广播机房设备安装调试要求，符合国家应急广播标准要求和招标文件要求，保证通过上级部门或第三方验收。 

	23
	市级平台上联专线及调试费用
	项
	1
	含平台上联专线及调试费用等



（二）安全系统
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	安全服务专用设备（数字签名）	
	台 
	1
	支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通 用 RSA(1024 和2048）等算法；支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； 

	2
	综合日志审核分析系统
	台 
	1
	1.内置50个主机审计许可证书；
2.支持获取各种主流网络及数据库访问行为；
3.支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LogBase专用协议等协议事件日志；
4.支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志；
5.支持基于SQL/XML标准内容获取；
硬件参数：
1.标准机架式2U；
2.8G内存；
3. 硬盘：64G minisata+1T SATA*2；
4.单电源，
5.6个千兆端口。

	3
	入侵检测系统 
	套 
	1
	1.网络层吞吐量6G；
2.IPS吞吐量650M；
3.并发连结数180万；
4.新建连接数（CPS）60000个；
硬件参数：
1. 标准机架式1U；
2.4G内存；
3.SSD 64G硬盘；
4.单电源；
5.6个千兆端口++4000兆光口SFP；
包括安全规则库（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL&应用识别库。

	4
	防火墙
	套 
	1
	1.提供安全区域划分、静态/动态黑名单功能、MAC和IP绑定、访问控制列表（ACL）和攻击防范等基本功能，还提供基于状态的检测过滤、虚拟防火墙、VLAN透传等功能。能够防御ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、Large ICMP报文、SYN flood、地址扫描和端口扫描等多种恶意攻击
2.支持L2TP VPN、GRE VPN、IPSecVPN及SSL VPN等远程安全接入方式，同时设备集成硬件加密引擎实现高性能的VPN处理
3.提供多对一、多对多、静态网段、双向转换 、Easy IP和DNS映射等NAT应用方式；支持多种应用协议正确穿越NAT，提供DNS、FTP、H.323、NBT等NAT ALG功能
4.支持IPv6状态防火墙，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6 ACL、Radius等安全技术
5.1个配置口（CON）6GE
6.1个MIM插槽，可通过该插槽扩展网络接口
7.DDR SDRAM:1GB

	5
	防病毒系统	 
	套 
	1
	1.产品控制中心安全策略一体化：
2.支持安全策略模板、一体化配置功能；
3.全网风险可视：
4.统一展示全网终端安全状态、威胁以及趋势信息；
5.终端资产管理：提供终端资产盘点、信息收集、管理和维护功能；
6.Windows Server客户端授权；包含智防、智控、智响应模块以及服务端防护（Webshell检测、暴力破解检测、僵尸网络检测、基线合规检查等）； 



（三）市直部门前置平台
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	应急广播信息前置系统 
	套 
	1
	基于GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》，支持气象协议接口，支持与应急管理和其他管理部门的系统接口协议转换；具备对自身播发的应急广播信息进行监控，应急信息提交结果能够返回前置系统，使用者能够看到提交应急信息的执行响应情况；支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出

	2
	应急广播播控电脑 
	台 
	1
	国产台式机，配置不低于：
CPU：8核，2.8GHz
硬盘：1T
内存：32G
显示器：23英寸
含国产操作系统。

	3
	硬件专用密码器 
	个 
	1
	支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； 

	4
	IP话筒 
	台 
	1
	支持一键式开启正常/应急广播，支持实时应急插出。具备单个终端广播，分区广播，全区广播等功能，操作面板直接支持按县、镇、村、组进行分区域开、关机，音量大小及频率控制等操作。具备U盾接口，只有授权U盾才能进行设备操作，验证平台与密钥的绑定关系。 内置监听喇叭，监听音量连续可调。

	5
	交换机 
	台 
	1
	24个千兆端口+2000兆光口； 19寸机箱，机架式安装，内置AC电源； 交换容量：56G; MAC:8K; 即插即用，无需配置，使用简单方便’

	6
	监听音箱 
	台 
	1
	具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能；输入本地模拟音频信号进行监听播出功能

	7
	UPS供电系统（2KVA）
	台 
	1
	一、UPS
1.UPS电源功率为2KVA，延时0.5小时；
2.开机自诊断功能，冷启动功能
3.输入电压范围：110 VAC-300VAC
4.输入功率因数不低于0.9，电源效率不低于85%
5.输出电压范围：208/220/230/240VAC±1%
6.浪涌比率：3:1（最大）
7.谐波失真：不高于 3 % THD （线性负载） ; 不高于 6 % THD （非线性负载）
8.控制管理：RS-232 、USB
二、蓄电池
1.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；
2.蓄电池连接件压降：＜5mV；
3.静置28天后容量保存率：＞96%；
4.密封反应效率：＞99%
5.电池密封性：蓄电池除安全阀外，其他各处均要保持良好的密封性，应能承受50KPa正压或负压
6.蓄电池防酸雾能力、抗机械破坏能力、防爆能力、再充电能力、低温敏感性、热失控敏感性等满足GB/T19638.2014最新标准。

	8
	播控桌
	套
	1
	1.符合GB／T15395-1994《电子设备机柜通用技术指标》；
2.生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最
后静电喷塑
3.外形尺寸不小于：长600 mm *宽800 mm *高700 mm；

	9
	安装/调试/辅材 
	套 
	1
	满足设备安装调试要求，符合国家应急广播标准要求和招标文件要求，保证通过上级部门或第三方验收。 



（四）乡镇平台21个乡镇
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	应急广播分控系统
	套
	21
	具备用户登录管理，身份认证，管理用户的在线状态；用户分级、分层、分权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。具有定时广播和节目选择功能，具有设备统计管理和地图监控功能，支持对大喇叭终端的RDS扫描频点进行设置。

	2
	应急广播播控电脑 
	台
	21
	国产台式机，配置不低于：
CPU：8核，2.8GHz
硬盘：1T
内存：32G
显示器：23英寸
含国产操作系统。

	3
	交换机 
	台 
	21
	全金属机身，散热效果好； 8个千兆电口，支持接口类型自动适配，无需任何配置；包转发率：1.19Mpps 交换容量：1.6Gbps; MAC:4K;   

	4
	智能多模音柱 
	台 
	84
	具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS、4G/5G信号功能；具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法；可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台；具备广播断电自动恢复功能；射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护

	5
	物联网卡
	张
	84
	4G物联网卡，每月不低于6G流量，含1年费用

	6
	UPS供电系统（2KVA）
	台 
	21
	一、UPS
1.UPS电源功率为2KVA，延时不小于2小时；
2.开机自诊断功能，冷启动功能
3.输入电压范围：110 VAC-300VAC
4.输入功率因数不低于0.9，电源效率不低于85%
5.输出电压范围：208/220/230/240VAC±1%
6.浪涌比率：3:1（最大）
7.谐波失真：不高于 3 % THD （线性负载） ; 不高于 6 % THD （非线性负载）
8.控制管理：RS-232 、USB
二、蓄电池
1.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；
2.蓄电池连接件压降：＜5mV；
3.静置28天后容量保存率：＞96%；
4.密封反应效率：＞99%
5.电池密封性：蓄电池除安全阀外，其他各处均要保持良好的密封性，应能承受50KPa正压或负压
6.蓄电池防酸雾能力、抗机械破坏能力、防爆能力、再充电能力、低温敏感性、热失控敏感性等满足GB/T19638.2014最新标准

	7
	播控桌
	台 
	21
	符合GB／T15395-1994《电子设备机柜通用技术指标》；采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑；长600 mm *宽800 mm *高700 mm；

	8
	安装/调试/辅材 
	套 
	105
	满足设备安装调试要求，符合国家应急广播标准和招标文件要求，保证通过上级部门或第三方验收。 

	（五）村级播控平台（860个行政村）暂建100个行政村

	1
	（村平台）安装/调试/辅材
	套
	100
	满足设备安装调试要求，符合国家应急广播标准和招标文件要求，保证通过上级部门或第三方验收。

	2
	UPS供电系统（1KVA）
	套
	50
	一、UPS
1.UPS电源功率为1KVA，延时0.5小时；
2.开机自诊断功能，冷启动功能
3.输入电压范围：110 VAC-300VAC
4.输入功率因数不低于0.9，电源效率不低于85%
5.输出电压范围：208/220/230/240VAC±1%
6.浪涌比率：3:1（最大）
7.谐波失真：不高于 3 % THD （线性负载） ; 不高于 6 % THD （非线性负载）
8.控制管理：RS-232 、USB
二、蓄电池
1.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；
2.蓄电池连接件压降：＜5mV；
3.静置28天后容量保存率：＞96%；
4.密封反应效率：＞99%
5.电池密封性：蓄电池除安全阀外，其他各处均要保持良好的密封性，应能承受50KPa正压或负压
6.蓄电池防酸雾能力、抗机械破坏能力、防爆能力、再充电能力、低温敏感性、热失控敏感性等满足GB/T19638.2014最新标准

	3
	多模收扩机 
	台
	100
	1.具备多模接收 (FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G）信号进行处理，实现远程唤醒功能，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。
2.可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。
3.支持通道互备切换，各网络和通道互为备份，自适应切换。
4.显示接收信号类型和设备运行状态，设备状态异常或离线时支持实时告警功能
5.支持实时监测升级进度，可根据序列号或区域范围升级。
6.具备安全加密功能，具备对接收到的应急广播消息和数据进行验签功能（合法性验证），确保只执行合法的应急广播消息。

	4
	高音喇叭
	只
	200
	全铝合金外壳；安装支架及零部件采用金属材质 ；喇叭筒壁厚： ≥1.2mm；喇叭口直径 ：≥48cm；额定功率： 25W



（六）城区/公园广播终端建设（50个）
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	智能多模音柱 
	台 
	50
	具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS、4G/5G信号功能；具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法；可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台；具备广播断电自动恢复功能；射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。

	2
	物联网卡 
	张 
	50
	4G物联网卡，每月不低于6G流量，含1年费用

	3
	安装/调试/辅材 
	套 
	50
	满足设备安装调试要求，符合国家应急广播标准和招标文件要求,保证通过上级部门或第三方验收。 



（七）网络费用
	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	平台数据汇聚专线及调试费
	项
	1
	静态IP专用光纤网络，含1年费用及人工调试费用

	2
	应急信息接入前置系统网费
	路
	3
	专线网络，含一年费用

	3
	电话短信套餐费（年）
	路
	16
	含一年费用


[bookmark: _Hlk162641390]
二、无线数字广播电视发射设备
	1.调频广播覆盖

	序号 
	货物名称 
	单位 
	数量 
	功能要求

	1
	5kW调频数字发射机
	套
	1
	1.含1台意大利（RVR）PTX30激励器，1台国产2U调频激励器，全固态立体声调频发射机，具有数模兼容功能，RDS接口。自动开关机系统；
2.主机前级为进口激励器，具有完善的过流、过压、过温和驻波比保护系统；
3.末级功率放大器的供电由4×2500W/48V开关电源均流统一供给；
4.发射机冷却方式：强迫风冷；
5.末级模块采用智能化监控单元进行监控，采用LED液晶显示屏幕，对末级功率放大器的每一个功放单元的输出功率、电流、电压及温度进行监测；
6.技术指标
功率：5kW；
频率范围：87.5－108MHz ；
频率准确度：±300Hz；
高频功率输出：5000W±10％；RF谐波：〈－70dB；
RF杂散波：c－80dB；S/N ：≥70dB；
预加重时间常数（us）：50uS；
音频入电平：－13dBm-+14dBm；
音频 输入阻抗：10KΩ/600Ω；
辅助通道输入电平：-20－＋10dBm；
辅助通道输入阻抗：10KΩ（3路）；
RF输出阻抗 ： 50Ω；
立体声分离度：〈－45dB（100－5KHz）；
频率响应：40Hz-15KHz±0.1dB；
辅助输入音频响应：40Hz-100KHz±0.2dB。

	2
	八层四面双偶调频垂直极化天线
	副
	1
	1、 天线形式：双偶极子调频广播发射天线
2.频率带宽：天线系统均满足在87.5～108MHz 内所有频点的使用要求。
3.驻波比（在87.5～108MHz FM 全频段情况下的指标）：
① 功分器的驻波比满足：VSWR≤1.08。
② 功分器输入端口的驻波比满足：VSWR≤1.10。
③ 天馈系统机房端口的驻波比满足：VSWR≤1.12。
4.功率容量：≥35kW
5.接口：与主馈线配
6.天线单板增益：≥8dBd，
7.极化方式：垂直。
8.天馈线阻抗： 50Ω。
9.天线系统场型：根据工程情况，计算机仿真优化系统场型
天线生产厂家要有天线除冰装置及除冰方法核心技术

	3
	80馈管
	米
	180
	工作频率范围： 470MHz～798MHz、
电缆尺寸：3-1/8"、
频带内驻波比（VSWR）：不大于 1.12（470MHz~ 798MHz）、
输入阻抗： 50Ω;
最小弯曲半径：重复弯曲：≤0.55 米
（3- 1/8"）；
内外导体材料：螺旋形皱纹铜管，中间均采用空 气绝缘介质；
电缆头接口： 3- 1/8；
安装要求：
在主馈管上每 1 至 2 米安装一个电缆卡箍；
使用环境温度：-40 °C~+85 °C；
使用海拔：最高 3250 米。


	2
	调频广播应急广播适配器
	台
	1
	满足GY/T 384-2023 应急广播平台接口规范、GY/T 390-2023 模拟调频应急广播技术规范要求；

	3
	音频切换器 
	台 
	1
	机型设计：采用 19 英寸 1U 标准机架式，单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出；面板显示：设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息； 

	4
	调频激励器（带RDS接口） 
	台 
	1
	设备支持RDS输入，BNC接口，非平衡；设备可对接300W—1000W调频发射机，具备RS485或RS232接口； 

	5
	原系统改造对接集成费 
	项 
	1
	与原调频发射机系统适配对接。

	2.有线数字电视覆盖

	1
	有线数字电视应急广播适配器 
	台 
	1
	实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合 GY/T 393-2023 《有线数字电视 应急广播技术规范》。 

	2
	原系统改造对接集成费 
	项 
	1
	与原数字电视前端机房设备适配对接。

	3.地面数字电视覆盖

	1
	地面数字电视发射机 
	套
	1
	功率1.2千瓦，一主一备北斗校时器
采用全固态技术、合成技术，要求功率放大器并 联冗余设计、电源冗余设计，配置主备双激励器 设计，整机全固态化和模块化设计。
发射机采用分体式模块化设计，所有的功放模块 都是全频段（470~702MHz）设计。
整机最大输出功率应达到标称额定功率的 100%， 在环境温度 0-50℃的条件下，可连续工作时间  ≥24 小时。
功放电源采用热插拔结构，每组功放功放管管数 量≥3 支。
功放单元散热采用大型散热片。
整机合成采用大功率 Gysel 合成器。
整机的人机界面及激励器安置在设备的上部，易 于操作和查看，整机的运行数据集中显示，直观，
免操作。
自动保护：
功率放大器须有 VSWR、温度、过激励等保护。
开关电源须有过压、过流、欠压、温度等保护。
整机须有 VSWR、防雷、缺相等保护。
工作模式：支持 GB 20600-2006 规定的所有工作 模式，各种工作模式下，系统（8MHz 带宽）最  大净码率符合标准规范。
遥控遥测功能：发射机应具备遥控遥测功能，主 要功能包括：发射机基本工作环境监测、发射机 工作状态监测、信号流程监测、发射机保护及故 障报警等。
采用小型化威尔金森功分器

	2
	地面数字电视应急广播适配器 
	台 
	1
	实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合 GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》。 

	3
	原系统改造对接集成费 
	项 
	1
	与原DTMB无线数字电视前端机房设备适配对接。



