招标需求
项目名称：驻马店职业技术学院南校区部分宿舍购买安装床铺项目
标包号：A
项目介绍：
一、技术需求
	序号
	货物名称
	数量
单位
	功能、性能及技术指标

	1
	二连三人位中走梯公寓床
	690
套
	功能要求
	必要功能：提供 3 个独立睡眠床位，配备安全护栏；中部共用走梯实现上下通行。

	
	
	
	
	辅助功能：模块化装配，方便安装及后期维护。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
床架为全钢结构，床板、护栏及床头封板为木质。
二连三人位中走梯公寓床
规格：4500mm*900mm*2150mm（±5mm)
1. 立柱：采用优质冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材，外侧面为圆弧形并且圆弧面增加≥6条以加强压筋提高管材强度和硬度使用安全性更高，截面整体呈v形；成型后尺寸为75mm*75mm（±2mm) (最长边尺寸)，材料壁厚≥1.5mm；上下两端采用优质的ABS塑料扣盖封闭。
1. 横梁：采用优质冷轧带钢，经轧压成型，高频焊接成闭口异型管材，规格48mm*108mm(±2mm)，底面为圆弧形防止学生磕伤,弧形直径32mm(±1mm)，裸壁厚度≥1.5mm，横梁外侧面具有≥6条加强压筋提高管材强度和硬度使用安全性更高；
3、卡式连接件（立柱与床厅连接方式）：尺寸为
30mm*30mm*200mm(±2mm)，采用≧2mm 厚优质钢板经冲压一次成型，连接件与立柱≧3个挂孔卡式插入，契入式连接，确保受力与稳固性，整体卡扣隐藏式，表面平整光滑。
4、床撑：采用≥20mm×30mm，材料厚度≥1.2mm矩形管材制作。每人铺位下≥5根。且处于同一水平面，分布均匀，床撑与床横梁采用内嵌式连接。
5、侧护栏：护栏高≥350mm，采用25mm*25mm(±1mm)壁厚≧1.5mm的D型钢管冷弯成形，护栏总长度≥1740mm，外面为圆弧形，由上下两部分组成，中撑采用25mm*25mm壁厚1.0mm方管，竖撑采用20mm*40mm壁厚1.0mm椭圆管焊接固定，下部内嵌一块18mm厚实木多层板，护栏与床厅高频满焊接固定。
6、床头：床头高≥350mm，下横管采用30mm*50mm(±2mm)厚≧1.2mm 的优质冷轧型管；上端采用25mm*25mm (±2mm)厚≧1.2mm的优质冷轧D型管，上面为圆弧形；上下两部分组成，中撑采用25mm*25mm壁厚1.0mm方管，竖撑采用20mm*40mm壁厚1.0mm椭圆管焊接固定，下部内嵌一块18mm厚实木多层板。
7、床尾：床尾高≥350mm，下横管采用30mm*50mm(±2mm) ≧厚1.2mm的优质冷轧矩形管；上端采用25mm*25mm(±2mm)≧厚1.2mm 的优质冷轧D型钢管冷弯成型，上面为圆弧形；中间采用1根 20mm*20mm(±2mm)厚≧1.2mm 的优质冷轧钢管均匀分布，高频满焊接。护栏总高度≥350mm。
8、走梯柜：梯架采用25mm*25mm(±2mm)≧1.2mm厚方管与立柱焊接一体成形，防滑踏板采用厚度≧1.8mm冷轧钢板一次性冲压成形，防滑踏板成型尺寸≥550mm*210mm(±5mm)，设四个床梯踏步每个踏步下设置一个储物柜。步梯柜采用≥1.0mm冷轧钢板制作，上翻开门，门带自吸功能，门上安装优质铝合金扣手（走梯柜门颜色与学习桌抽屉、衣柜门、护栏板色调统一）。9、床板：≥1910mm*810mm(±5mm) 采用厚度≥15mm 的双面光杉木板，每块床板的拼装数量不得超过 7 块，固定横条不少于4条，横条规格：≥25mm*35mm 的实木方料。
10、鞋架：1920mm*350mm*150mm(±5mm）
框架采用25mm*25mm(±2mm)壁厚≧1.0mm方管焊接，撑子采用15mm*20mm(±2mm)壁厚≧1.0mm矩形钢管焊接，与床头尾撑螺丝固定，表面经充分陶化、钝化处理，环保优质环氧树酯粉末（环保一级）静电喷涂；
11、公寓床需符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024检测标准
 （公寓床提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）

	2
	三人位学习桌
	690张
	功能要求
	必要功能：设置 3 个独立学习位置，提供平整学习操作台面；配置独立带锁收纳抽屉；上方分层书架用于书籍收纳；配套电源插座模块，满足用电需求；钢制支架支撑，保证桌子稳定承重。

	
	
	
	
	辅助功能：抽屉阻尼静音滑轨，使用无噪音；可调脚垫适配不平地面；桌面鸭嘴形防磕碰设计；整体色调统一；拆装便捷，方便运维。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
三人位学习桌为全钢木结构，书桌及书架为全钢结构，桌面为木质。
三人位学习桌
规格：1920*600*1700mm（±5mm)
1、桌面板：规格≥1920*600*25mm，基材采用≥25mm厚实木多层板基材，防火贴面，面板颜色可定制；四边注塑封边无接缝，桌面靠胸腔为防磕碰鸭嘴形，正前方靠桌沿位置设置3个笔槽； 
2、桌腿采用50mm*50mm(±2mm)壁厚≧1.5mm 扇形管整体焊接而成，桌腿下安装可调节塑料内塞脚垫；桌面下设计有三个抽屉，采用≥0.8mm的优质冷轧钢板制作，采用三节阻尼式滑轨、滑动平顺、抽拉静音，抽屉面板上安装优质铝合金扣手和优质旋转挂锁。3、桌面上书架采用≥0.8mm的优质冷轧钢板制作，书架横向等分三栏，上下分为三层，书架每栏下方对应配置一套一体化安全电源插座模块与原墙体上的电源接线连接，每套模块包含：国标五孔电源插座≥1 个 + USB 充电接口≥1 个,插座模块须带安全防护门、过载保护、漏电保护，布线要求：全部采用 2.5mm国标纯铜芯电源线，布线隐藏于书架柜体背部，不外露、不缠绕、防踩踏、防挤压。线路须穿管或线槽固定，接口牢固，符合校园用电安全规范与消防要求。安装位置合理，便于学生使用且不影响家具结构强度。

	3
	学习椅
	2070把
	功能要求
	必要功能：满足学生落座学习使用；钢制椅架稳定承重；配套座板、靠背提供人体支撑；尺寸适配学习桌，保障正常学习坐姿。

	
	
	
	
	辅助功能：带螺丝固定防滑耐磨脚套，降噪防刮地面；钢架防腐喷涂，防锈耐用；PP 吹塑板材易清洁；

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
学习椅为钢塑结构
学习椅
1、规格：座板375mm * 380mm * 60mm(±5mm），靠背板400mm *250mm*125mm(±5mm），座面高460mm(±5mm），靠背高770(±5mm）；椅架采用20mm*40mm(±2mm）椭圆钢管冷弯成形，管材壁厚≥1.3mm,椅面托架采用15*30mm(±2mm）椭圆钢管冷弯成形，管材壁厚≥1.3mm；表面经充分陶化、钝化处理，环保优质环氧树酯粉末（环保一级）静电喷涂。椅脚均采用坚固耐磨护套装置，每个脚套底部采用两颗螺丝固定,防止脚套脱落。座板、背板采用一次性中空吹塑成型（脚套、座板及背板均采用全新PP料并保持颜色一致）；
2、学习椅需符合GB/T32487-2016检测标准。

	4
	衣柜
	690
个
	功能要求
	必要功能：提供封闭式储物空间，用于存放衣物及个人物品；内部三层分层收纳；配备门锁，保障物品安全；钢制柜体稳定承重。

	
	
	
	
	辅助功能：配备铝合金拉手，开合便捷；底部防潮静音塑料站脚；外观色彩可与配套家具统一；符合国家钢制家具标准，防锈坚固；拆装便捷，便于运维。

	
	
	
	性能及技术指标

	主要技术指标：
衣柜为全钢结构
规格：1000*600*2000mm（±5mm)
1. 采用实厚≥1.0mm的优质冷轧钢板制作，柜体上下均分三层，对开门设计，左右门上安装优质铝合金扣手，右门上安装优质旋转挂锁，柜体底部带加强并安装防潮、防滑、静音优质调节脚；
2、衣柜需符合GB/T 3325-2024检测标准。

	质量标准
	国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。

	验收方法及方案
	由采购人按照有关规定组织验收。
1、验收主体：驻马店职业技术学院相关负责部门。
2、验收时间：货物到达指定地点 3日内由采购人组织有关部门及人员进行初步验收；安装调试完毕后3日内，由中标人协助采购人做最终验收。
3、验收方式：采购人组织相关人员验收。
4、验收程序：
4.1货到初步质量验收
4.2中标供应商项目施工调试完成
4.3准备验收资料向采购人提交验收申请
4.4采购人成立验收小组，做验收准备
4.5实施验收，评审并出具验收报告
4.6验收交付完成
5、验收内容：包括该项目采购的内容（如设备、器材、数量、型号是否一致，合格证、售后服务及质量保证措施、安装调试情况、人员培训措施及实施情况、使用运行情况、合同履约情况等） 
6、验收标准：验收小组依据中标供应商投标文件中的商品品牌、型号、数量、相关功能等逐一核对检查，要求与投标文件无出入。相关服务（质保期、售后技术服务、备品配件、维修响应时间等）售后措施是否完全在合同中明确约定等。


二、商务要求
	质保期
	5年

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：中标通知书发出之日起2个工作日内。
交货时间：自合同签订之日起 15日内。
地点：采购人指定地点

	付款方式
	货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。

	备品备件及耗材等要求
	提供采购货物相应数量的3%的备品备件，包括但不限于立柱扣盖、护栏实木板、学习桌插座、衣柜塑料脚、扣手等。

	售后服务保障及维修响应时间要求
	质保期内每年对所有家具免费巡检、维修保养一次，有详细的售后服务响应方案1小时响应、2 小时到达现场，提供售后服务人员联系方式及服务能力证明文件，并提供长期稳定服务的保障措施。

	
其它要求
	[bookmark: _GoBack]中标人签订合同当日，须提供二连三人位中走梯公寓床、三人位学习桌、学习椅、衣柜实物各一套作为供货封存样品，禁止提供3D打印样品；采购人可视需求对封存样品开展破坏性试验，试验造成的样品损毁及相关费用由中标人承担。样品经双方共同封存，作为本项目全部货物到货验收依据。采购人有权核查投标文件内检测报告，若存有异议，中标人应当配合提供佐证材料。若封存样品材质、参数、工艺与投标响应文件实质性不一致，视为中标人弄虚作假，采购人有权取消中标资格、不予签订合同，并依法追究中标人赔偿采购人全部损失。



三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、投标人特殊资格等要求：无
2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。
3、不允许推荐品牌或产品。
4、是否收取履约保证金：（否）
5、是否接受联合体投标：（否）
6、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
7、本采购项目包非单一产品，采购人根据本采购项目 A包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：二连三人位中走梯公寓床。
8、是否实行预付款及预付款保函：（是）
9、是否专门面向中小企业采购：（是）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例％，并作为供应商资格条件。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  5 %（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业   。
13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
14、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。
15、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。
16、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。






