驻马店市中医院中医医师规范化培训实践技能考核基地建设项目-信息化建设（含监控设备）项目
[bookmark: _GoBack]招标需求
项目名称：驻马店市中医院中医医师规范化培训实践技能考核基地建设项目-信息化建设（含监控设备）
标包号：驻马店市中医院中医医师规范化培训实践技能考核基地建设项目-信息化建设（含监控设备）
项目介绍：按照国家中医药管理局《中医医师规范化培训实践技能考核基地遴选建设实施方案》、《中医医师规范化实践技能考核基地建设指导规范》文件要求，驻马店市中医院中医医师规范化培训实践技能考核基地考场设置及技术参数等应符合相关规定，基地面积不少于1500㎡，配备实践技能考核所必需的基础设备、器材、考核系统及其他相关设施，以满足考试及管理需要，实现考核工作标准化、规范化、信息化，每个工作日能够完成不少于100人次的考核任务。本项目主要采购内容为系统软件、信息化系统硬件及配套安装、安装方案应贴合中医规培实践技能考核基地建设标准。
一、技术需求
	序号
	货物名称
	数量单位
	功能、性能及技术指标

	1
	 OSCE多站式考核管理系统
	 1套
	功能要求
	必要功能：系统采用B/S结构，本地化部署。主要用于开展OSCE模式的多站式技能考核，系统可以实现考试的全流程信息化管理，包括人员管理、考站管理、考题管理、自动排考、语音叫号、电子评分、考题轮播、自动摄录、考场指挥等功能，系统包括基于住培结业考、执业医师考、学科考试、技能竞赛等多种自动排考模式以及实时、深度的数据分析。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
一、总体要求
1、采用B/S结构，支持本地化部署。
2、能够以模块化的形式部署在平台中，平台能够实现单点登录和统一用户管理，交付物应包括模块化的OSCE多站式考核管理系统、系统设置、系统管理，以及作为载体的平台。
3、系统所属平台可以显示多个功能模块，通过点击来快速进行系统之间的跳转，平台通过由国家认可的第三方检测机构的测试。
二、用户管理
1、系统包含考官、考生、考务、SP等角色，可以对上述用户角色进行基础数据管理和新增操作。
2、每种用户角色具备不同的基础信息字段，考官需支持学历、科室、职称等字段，考务人员需支持手机号、人员类型和SP类型等信息。
3、考生支持批量导入和导出，考生支持学号、专业、批次等基本信息字段，支持上传照片，照片支持批量导入，一名考生可以支持多个考生组，归属不同考生组，可以用于不同考试。
4、可以对用户基础数据进行新增、修改、删除，可以按照关键信息筛选数据，可以批量导出用户数据，可以基于Excel模板批量导入用户基础数据。
三、考题管理
1、系统用户能够对题库进行管理，可以建立基于父子结构的本地化题库列表，题库列表能够呈现题库与考题之间的关联关系。
2、题目列表中包含题目的所属题库、题目类型、题目名称、题干内容和分值，可以通过编辑功能进入题目的详细编辑界面。
3、考题包含题干内容、评分标准和附件，用户可以在编辑界面对题干内容和评分标准进行编辑，题干内容支持设置字体格式、上传图片，附件支持文档多媒体等多种格式。
4、系统支持技能、理论、笔试3种题目类型。
5、技能评分表系统内置二维、三维、四维评分表格式，适应不同简繁程度评分表内容，系统基于AI计算表格结构能力，支持数据高效跨场景无感迁移，可以直接从Excel复制评分表，粘贴至系统页面直接使用，无需专用数据模板导入，即可完成评分标准录入。
6、系统提供评分标准、扣分项、判断、说明4个基础评分类型，针对高阶评分需求，构建评分标签体系，支持自定义评分标签，对评分点深度标注，考后至少支持2种可视化图形对标注数据进行解析，并支持导出。
7、系统中应内置已经预设完成的技能评分表，用户可以在题目编辑界面中快捷选择具体技能操作，对应的评分表将自动填充，且编辑完成的评分表可以预览。
8、用户可以对现有题目进行编辑、删除和复制，也可以基于Excel模板导入考题。
9、系统可以实现基于AI技术的评分表生成，用户可在对话框中输入所需技能名称，系统能够自行理解用户输入的语言，当条件要素具备时，系统自动生成评分表，评分表可以直接导入系统用于OSCE考试。
四、考场管理
1、通过系统管理功能进行楼宇、楼层、房间管理，房间可以设置考站、训练室、教室、会议室等类型。
2、考站支持自定义房间号、房间名称、房间类型、容量。
3、用户可以新增考站，可对现有考站信息进行修改，也可以基于Excel模板批量导入考站。
4、信息化设备可以与考站进行绑定和配置，在终端设备上生成机器码，并选择房间绑定，可绑定的设备包含门旁小屏、考站大屏、叫号大屏。
5、摄像头可以与考站进行绑定，监控画面可以直接在本系统中查看，可以根据考试时间和考生信息自动对摄录视频进行分段和匹配。
6、系统可以与IP音响设备对接，为安装设备的房间录入音响相关信息，并支持快速新增过道音响信息，音响绑定后考试期间可播放引导语音。
五、考试管理
1、系统按照步骤引导用户创建考试，根据提示分步完成考试信息录入，创建考试步骤包括创建考试、分配考站考官和排考三个主要步骤。
2、录入的考试基本信息，包括考试名称、考试时间、参考人员、考试模式、控制方式、评分步长等，支持为本场考试关联SP病人和考务人员信息，支持多选，还可以对本场考试开启考官签名、考生签到、音响等设置，考生签到支持签到顺序、随机顺序等，音响可以分别启用考站或过道音响。
3、可选择的考试模式大于等于5种，通过系统预设的考试模式能够完成日常考试、大型竞赛、年度考核、毕业技能考试、出科考试等多种类型的技能考试。
4、系统支持同进同出、单向流、考官模式、竞赛模式、人工排考模式等，同进同出考试模式可以选择人工控制或系统自动控制进行考试，且支持开启无人执考模式，通过将考试过程中视频保存，考生先考试，考后分配考官进行在线播放视频评分。
5、参考人员需要支持以考生组为单位，批量添加考试考生名单，考生组支持多选，并支持查看考试组内考生数量和考生信息，如选择多个考生组，支持根据考生组创建考区，每个考区可以设置不同的考站、考题、考官等信息。
6、分配考站考官时能够设置考生考试总站数，每个考站的类型和考试时长，每一站可配置单个或多个考题，如有多个考题可以选择抽题模式，支持预览已经选择的考题和评分表。
7、支持为每考站设置多个房间，并为每个房间设置考官信息，当一考站有多个房间时，支持为每个房间绑定考题，如实际房间不满足考试需要时，可在选择房间页面，创建临时房间用于考试，临时房间只与本场考试有关联。
8、用户可以设置本场考试为单考官或多考官模式，多考官模式时能够为每位考官设置评分权重，考生本站成绩按权重计算。
9、完成创建考试和分配考站考官步骤后，用户可以设置换站时间和分组，系统能够根据所选择的考试模式对应的算法完成自动排考，排考完成后可以预览排考表，并支持排考后调整考试顺序。
10、已经完成设置的考试也支持修改考试信息或重新生成排考表，用户可以通过考试详情功能查看考试安排信息，考试详情可以导出。
11、考核创建完成后，可以在考核列表中直接查看考试模式、考试时间、考试科目、考生人数等重点考试信息，并支持复制考试。
六、考试实施
1、完成设置的考试将展示在考核列表中，用户可以选择任意一场考试，点击“考核”按钮后系统将自动跳转到中控界面。
2、考生可以在系统中通过快捷点击签到按钮进行签到，或通过身份证识别设备刷身份证识别进行签到，完成签到操作的考生记录签到状态和签到时间，同时考生被分配一个数字序号。
3、中控界面可以开始整场考试，开始考试后，考官平板、门旁小屏、考站大屏收到准备考试的消息，等待下一步指令。
4、同进同出模式下，通过点击叫号功能，候考室通过语音播报和文字显示方式指引考生前往考站，同时推送考生信息至门旁显示屏，待考生进站后，在考站大屏查看考题信息，考官开始评分，如有多组考试同时进行，系统可启用组操作，同组考试进行统一控制，考试进程按照中控的控制进行。
5、单向流模式下，中控开始考试后，系统自动根据签到考生进行叫号，并指引考生进入某考站进行考试，考生进入考站后，由考官手动点击开始考试，考生开始考试操作，考官使用平板对考生进行打分，考生操作完成由考官提前结束考试，如果考时倒计时归零，系统自动结束本站考试。
6、单向流模式支持站间候考，在每一站后面可设置一个候考等待区，待本站考试结束后，系统自动分配考生进入下一站，如下一站都在考试中，考生进入站间候考等待，下一考站空闲后，系统自动从候考间呼叫考生进入考站进行考试。
7、竞赛模式适合各种考试需求，该模式应支持多考题、多考官，可以为每个考题指定考官，每个考题都可以分别设置不同的考官数据和评分权重，每个房间和考题都可以支持不同数量的考官评分，考官同时支持大于2名。
8、考试期间考核数据大屏持续运行，大屏能够展示正在考试的部分重要数据，如全部考生数、考试中人数、待考人数、考试完成人数、各题型平均分、各分数段占比、个人总分排名，数据实时刷新且能够以可视化图形的方式展示。
9、考试期间各终端设备根据考试进程，门旁小屏、站内大屏、评分终端各自安排专用APP，根据考试自动显示当前考试、考生、考站等相关信息。
10、无人执考模式的考试可以在系统中完成集中评分，考试结束后为每个类型的考站设置考官，考官根据考生数量自动分配任务后，考官登录系统后可查看评分数量，选择考生进入评分页面，评分页面查看考生考试视频，结合视频内容完成评分。
11、考官使用平板安装专用评分APP，评分时支持加减分按钮改变分值，评分步长根据考试设置，也支持软键盘输入分值，支持一键0分操作，考官提交评分时支持手写签名，同一考官可默认上次签名。
12、系统提供考程监控功能，考试开启后，系统可通过房间内监控摄像头，直接查看每一站的实时视频画面，提供多种布局格式的监控画面。
七、成绩查询分析
1、通过成绩查询功能，可以查看考生每站成绩、总成绩、排名、平均分，支持导出考生成绩列表，支持查看考生每一站评分详情，查看考官为每一条评分项目打分，可导出评分详情，支持导出PDF和EXCEL表格。
2、通过考官评分查看功能，可以查询考官打分成绩，打分考题数量，并支持自由切换是否根据权重显示成绩，查看结果支持导出。
3、考题排名查询功能，按考题统计，根据考生成绩为每一题进行排名。
4、可以生成针对一场考试的指标分析，包含考试的科目数、考生人数、总平均分、最高分和最低分，包含考试的合格率与合格率明细，包含考试的评分表分析，评分表分析可以具体查看得分点明细分析和分项结果分析，所有数据可以导出。
5、可以对一场考试进行科学性分析，包含成绩极值、平均分、标准差、合格率、优良率、偏度等考试各项质量指标检测汇总表，检验考试成绩是否服从正态分布（P>0.1）,展示考试成绩分布图，并根据系统内置的算法模型出具机测考试质量分析，分析内容包含难度控制、考试的区分能力内容，最终出具考试质量结论和评价指数。
6、可以生成针对一场考试的大数据图表分析，分析维度包含总分排名、各站得分率、考题难度分析、考题得分率分析、考题标签占比分析和考题标签得分率。部分数据可以通过表格、折线图和柱状图三种可视化方式呈现，部分数据可以通过饼状图呈现，所有数据分析成果可以保存为图片。
7、系统提供考核数据分析显示功能，自动汇总所有考试信息，统计考试场次、考核人次、考核人数、考题数据等信息，根据每次考试成绩，自动生成成绩趋势图，根据时间线按顺序显示。
8、系统需具备通过人工智能算法分析实验数据，即通过循环网络神经模型原理分析
（1）采用操作步骤引导式仿真流程的方法，针对仿真数据，以基于循环神经网络（RNN）深度学习程序设计为完整流程，依托三维场景互动技术，从宏观的数据脱敏、仿真数据集准备，到微观层面的RNN类型选择、one-hot编码算法设定、权重计算、时序迭代过程分析，全面3D可视化交互，完整呈现深度神经网络RNN机器学习算法运用的过程。
（2）涉及的模型及动画并无现实原型，通过将抽象的数理模型实物化建模并展现在虚拟的可视化场景中。通过对相关权重参数手动调节后，观察模型动态变化。
（3）RNN模型结构设计：可以通过反复调节各种相关参数（1、四种RNN类型2、输入维度3、输出维度4、神经元个数5、隐层层数6、TIME-STEPS）设计RNN模型；支持生成RNN模型图像，支持缩略、展开模型图像。
（4）时序迭代过程分析：根据固定的参数包括（RNN类型、输入维度、输出维度、神经元个数、隐层层数、time_steps、batch、Learning rate、Epoch、优化器、损失函数），分别训练梯度正常、梯度消失、梯度爆炸三种模式下的梯度变化、损失变化、数据拟合的实时变化，体现在实时图像中，并展示当前模型结构。
（5）数据运算示例：根据固定的参数包括（RNN类型、输入维度、输出维度、神经元个数、隐层层数、TIME-STEPS），通过十组数据，动态显示4个时间步的整个时序迭代过程。可展示十组输入维度、隐层神经、输出维度的实时数据，支持单独选择显示各时间步的输入权重、输出权重、隐层权重，并展示实时权重数据。
（6）运算过程：支持取一个时间步的数据，详细展示其数学计算的详细过程并展示该时间步的模型结构。
（7）RNN模型结构判定：可以进入考核模式，让学员根据随机RNN模型结构反向推导RNN相关参数。（1、四种RNN类型2、输入维度3、输出维度4、神经元个数5、隐层层数6、TIME-STEPS）

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	2
	身份核验机
	1台
	功能要求
	必要功能：集成了证件读取、生物识别等技术的智能终端，通过比对"人"与"证"信息来快速、准确地确认人员身份。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.处理器：≥四核1.3GHz处理器；
2.运行内存：≥2GB；
3.机身存储：≥16GB；
4.操作系统：预装正版操作系统；
5.≥7寸高清触摸屏 1280*720；
6.前置≥200万摄像头，后置≥500万摄像头；
7.通讯方式：WiFi、Bluetooth4.0、4G；
8.需支持读取二代身份证信息；
9.需支持二代证标准的光学指纹头。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	3
	手持安检仪
	1台
	功能要求
	必要功能：用来快速检测人员或物品是否携带金属、爆炸物等违禁品。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.探测方式：振动、声音；
2.产品材质：ABS塑料；
3.额定电压：不小于9V；
4.工作温度：-20℃-50；
5.工作频率：不小于25kHz。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	4
	便携式计算机
	1台
	功能要求
	必要功能：性能足以应对日常任务。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.CPU规格：
1.1CPU物理核数≥8个；主频≥2.7GHz；缓存≥8MB；线程数量≥8线程；CPU支持最大内存32，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz；
2.内存规格：
2.1内存配置容量：≥16GB；
2.2内存类型：支持DDR4及以上内存类型；
2.3内存条配量：≥1条；
3.主板规格：
3.1主板集成模块：计算处理模块、音频扩展模块等，
3.2主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于8核心8线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存；
4.存储设备规格：
4.1固态盘数量≥1个；
4.2固态存储容量≥512GB；
4.3固态存储形态：M.2接口SSD硬盘；
5.显卡规格：
5.1. 显卡类型：核心显卡；
6.显示器规格
6.1IPS屏幕
6.2显示屏分辨率：≥1920×1200；
6.3显示屏尺寸≥14英寸；
6.4显示屏屏幕比例16:10；
7. 外设规格：
7.1内置摄像头数量≥1；
7.2内置防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板
7.5100万像素物理防窥网络摄像头（具备电控开关）；
8.网络设备规格：
8.1集成千兆网卡（全尺寸RJ45接口）+ WiFi6无线网卡（具备电控开关）；
9.外部接口规格：
9.1接口不少于数量：2*USB3.2Gen1、1*USB Type-c(PD)、1*USN3.2 Gen1 Type-c(USB+DP)、支持对外5V3A供电、1*USN 3.2Gen1 Type-c(USB)、支持对外5V3A供电、1*HDMI 2.0、耳机麦克风二合一接口、1*RJ45；
10.整机基础规格：
10.1整机外观：
10.1.1产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
10.1.2产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
10.2状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态等；
10.3.整机结构：
10.3.1所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
10.4机身材质：金属；
11.CPU性能：
11.1CPU物理核数：≥8个；
11.2CPU主频：≥2.7GHz；
11.3CPU末级缓存容量：8≥MB；
11.4CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s；
12内存性能：
12.1内存读写速率≥2666MT/s；
13显卡性能
13.1基础频率：≥350MHz
13.2最大动态频率：≥1200MHz（1.2GHz）
13.3最大共享显存：≥32GB（调用系统内存）
14.显示设备性能
14.1IPS屏幕
14.2显示屏分辨率：≥1920×1200；
14.3显示屏尺寸≥14英寸；
14.4显示屏屏幕比例16:10；
15.网络设备性能
15.1有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
16.主板功能
16.1. 内存扩展接口:≥1个；
16.2.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
17.显卡功能
17.1笔记本集成内置显卡，硬件适配性良好，具备高清画面解码、图像渲染、视频输出功能；
17.2显卡驱动适配原厂系统，运行稳定，功耗可控，办公场景下温控优异；
18.显示设备功能
18.1. 笔记本内置显示设备运行稳定，内置屏幕排线连接牢靠，屏幕驱动适配主板硬件，画面输出流畅；
19.存储功能
19.1. 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供至少种一存储功能；
20.网络设备功能
20.1. 网络功能：支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；
20.2. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
21.外部接口功能
21.1接口不少于数量：2*USB3.2Gen1、1*USB Type-c(PD)、1*USN3.2 Gen1 Type-c(USB+DP)、支持对外5V3A供电、1*USN 3.2Gen1 Type-c(USB)、支持对外5V3A供电、1*HDMI 2.0、耳机麦克风二合一接口、1*RJ45；
22.电源功能
22.1.≥65WHr锂离子聚合物长效电池；
23.操作系统及软件功能
23.1预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
24.存储设备可靠性
24.1.搭载M.2接口固态硬盘，读写寿命满足常态化办公使用标准，闪存颗粒耐用性强，平均无故障运行时长达标
25.显示设备可靠性
25.1.配套显示设备运行稳定，长时间点亮无黑屏、闪屏、色彩失真、画面抖动问题；屏幕无坏点、漏光故障，功耗可控、散热良好；
26.外设可靠性
26.1.笔记本自带内置外设运行可靠，内置键盘、触控板做工精良，按键回弹灵敏、触控精准，长时间使用无按键失灵、断触、卡顿故障；
27.整机可靠性要求
27.1整机运行稳定可靠，各硬件模块适配良好，支持长时间连续办公运行，无死机、蓝屏、异常重启故障；
27.2设备做工精良，抗损耗、抗干扰能力强，软硬件兼容性优异，适配日常办公、常态化运维使用，故障率低，使用寿命满足采购使用要求。
28.兼容要求
28.1.常用软件兼容：兼容所有国产操作系统支持软件
29.包装及运输要求
29.1设备原厂标准化包装，采用防震、抗压、防尘原厂纸箱包装，内置缓冲防护材料，包装完整无破损、无受潮；
29.2外包装标注设备型号、数量、生产信息，标识清晰规范。运输过程做好防护措施，具备防磕碰、防震、防潮、防挤压防护能力，杜绝运输途中硬件损坏、外观破损、配件遗失问题，送货到场包装完好，设备外观、性能完好无损。
29.3标志、包装、运输和贮存：符合商品包装政府采购需求标准的相关规定；
30.服务要求：
30.1供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
30.2供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
30.3建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
30.4服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
30.5提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务；
30.6服务周期：
30.7支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价；设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
30.8产品停止服务时间应提前1年告知；
30.9应明确产品发布日期;
30.10预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
30.11培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
30.12典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
30.13厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
30.14整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应≥3年；
30.15合格证书要求：供应商提供产品合格证；
30.16开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
30.17驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
30.18兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
31.供应链合规性
31.1.产品部件保障：保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品。
32.供应链质量
32.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。
33.关键部件安全要求：
33.1CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
34.整机安全性要求
34.1整机全部硬件、驱动程序均为原厂正规全新产品，无翻新、拆机、改装配件，无盗版固件、侵权软件，符合行业设备出厂安全规范。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	功能要求
	必要功能：性能足以应对日常任务。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.CPU规格：
1.1CPU物理核数≥8个；主频≥3.0GHz；缓存≥16MB；线程数量≥16线程；CPU支持最大内存128G，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz；最大内存通道数≥4，最大内存带宽≥41.6GB/s；
2.内存规格：
2.1内存配置容量：≥16GB；
2.2内存类型：支持DDR4及以上内存类型；
2.3内存条配量：≥1条；
3.主板规格：
3.1.主板集成模块：计算处理模块、音频扩展模块等，
3.2主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于8核心16线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存，≥4个内存插槽；
3.3主板其他内置接口：SATA接口≥4个（其中空余不少于2个），后置不少于1个RJ45接口、2个USB 3.0接口、3个音频接口、1个HDMI接口、1个VGA接口；
3.4单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
3.5内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB；
4.存储设备规格：
4.1固态盘数量≥1个；
4.2固态存储容量≥512GB；
4.3固态存储形态：M.2接口SSD硬盘；
5.显卡规格：
5.1显卡类型：独立显卡；
5.2显存类型：不低于GDDR4;
5.3显存位宽≥16位；
5.4显存容量≥2GB；
6.显示器规格：
6.1三边窄边框；
6.2显示屏分辨率：≥1920*1080；
6.3显示屏尺寸≥23.8英寸；
6.4显示屏屏幕比例16:9；
6.5显示器外观颜色：黑色；
6.6显示屏防蓝光：支持防蓝光模式
7.外设规格：
7.1鼠标数量：≥1；
7.2键盘数量：≥1；
7.3键盘按键数目：104键；
7.4键盘连接方式：USB有线连接；
7.5键盘键程：2.3mm-4.0mm；
7.6键盘按键压力：0.54 N±0.14N；
7.7有线键盘连接线：≥1.5米；
7.8键盘颜色：黑色商务系；
7.9鼠标连接方式：USB有线连接；
7.10有线鼠标连接线：≥1.5米；
7.11鼠标DPI分辨率：800-1600；
7.12鼠标颜色：黑色商务系；
7.13鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；
8.网络设备规格：
8.1有线网卡数量≥1；
9.外部接口规格：
9.1USB接口数量：机箱前面板提供不少于2个USB3.0接口；
9.2视频接口数量：≥2个；
9.3音频接口数量：≥5个音频接口；
10.整机基础规格：
10.1整机外观：
10.1.1产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
10.1.2产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
10.2状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态等；
10.3.整机结构：
10.3.1所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
10.4机身材质：金属；
10.5机身颜色：黑色；
10.6机箱尺寸容量：机箱体积≤10L；
11.CPU性能：
11.1CPU物理核数：≥8个；
11.2CPU主频：≥3.0GHz；
11.3CPU末级缓存容量：≥16MB；
11.4CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s；
12.内存性能： 内存读写速率≥2666MT/s；
13.显卡性能：
13.1显示分辨率：≥1920×1080；
13.2显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
13.3显存等效频率：≥1000MT/s；
13.4显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；
14.显示设备性能：
14.1显示屏刷新率≥100Hz；
14.2显示屏色域≥99% sRGB；
14.3显示屏响应时间:≤5ms；
14.4显示屏亮度：≥300cd/m²；
14.5显示屏亮度一致性:≥70%；
14.6显示屏对比度：≥4000：1；
15. 网络设备性能：
15.1有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
16.主板功能：
16.1. 内存扩展接口:≥1个；
16.2. 主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
17.显卡功能： 
17.1显卡外接显示接口：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。
18.显示设备功能：
18.1显示器接口：VGA+HDMI双接口；
18.2显示器支架：可支持俯仰；
19.存储功能： 
19.1能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
20.网络设备功能
20.1. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
20.2. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装；
21.外部接口功能
21.1.视频接口类型：至少支持HDMI、DP其中一种显示接口；
21.2.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：提供HDMI、DP作为其中一种显示接口，支持音频和视频同步输出；
22.电源功能
22.1. 电源线适配能力：可拆线的插头和连接器；
23.操作系统及软件功能
23.1预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
24.存储设备可靠性
24.1.搭载M.2接口固态硬盘，读写寿命满足常态化办公使用标准，闪存颗粒耐用性强，平均无故障运行时长达标
25.显示设备可靠性
25.1.配套显示设备运行稳定，长时间点亮无黑屏、闪屏、色彩失真、画面抖动问题；屏幕无坏点、漏光故障，功耗可控、散热良好；
26.外设可靠性：
26.1键盘按键寿命≥1000万次；
26.2鼠标按键寿命≥500万次；
26.3键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好；
26.4风扇寿命≥4万小时；
27.整机可靠性要求
27.1整机运行稳定可靠，各硬件模块适配良好，支持长时间连续办公运行，无死机、蓝屏、异常重启故障；
27.2设备做工精良，抗损耗、抗干扰能力强，软硬件兼容性优异，适配日常办公、常态化运维使用，故障率低，使用寿命满足采购使用要求。
28.兼容要求
28.1.常用软件兼容：兼容所有国产操作系统支持软件
29.包装及运输要求
29.1设备原厂标准化包装，采用防震、抗压、防尘原厂纸箱包装，内置缓冲防护材料，包装完整无破损、无受潮；
29.2外包装标注设备型号、数量、生产信息，标识清晰规范。运输过程做好防护措施，具备防磕碰、防震、防潮、防挤压防护能力，杜绝运输途中硬件损坏、外观破损、配件遗失问题，送货到场包装完好，设备外观、性能完好无损。
29.3标志、包装、运输和贮存：符合商品包装政府采购需求标准的相关规定；
30.服务要求：
30.1配置检查工具：供应商提供自检测试工具
30.2服务响应：
30.2.1供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
30.2.2供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
30.2.3建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
30.2.4服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
30.2.5提供产品3年维保及上门服务（满足34小时响应要求）；提供 7*24 在线服务；
30.3服务周期：
30.3.1支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价；设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
30.3.2产品停止服务时间应提前1年告知；
30.3.3应明确产品发布日期;
30.4预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
30.5培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
30.6典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
30.7厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
30.8整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应≥3年；
30.9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
30.10开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
30.11驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
30.12兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
31.关键部件安全要求：
31.1CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
32.供应链质量
32.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。
33.关键部件安全要求：
33.1CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
34.整机安全性要求
34.1整机全部硬件、驱动程序均为原厂正规全新产品，无翻新、拆机、改装配件，无盗版固件、侵权软件，符合行业设备出厂安全规范。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	6
	多功能一体机
	1台
	功能要求
	必要功能：打印、复印功能一体

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.支持打印、复印、扫描；
2.打印、复印速度≥20页/分钟。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	7
	平板式计算机
	30台
	功能要求
	必要功能：考官端平板电脑

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.屏幕尺寸：≥11.5英寸；
2.分辨率：≥2200*1440；
3.金属机身；
4.内存：≥6G；
5.存储容量：≥128G；
6.支持WIFI。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	8
	平板集中充电桩
	1个
	功能要求
	必要功能：兼容13寸以下平板设备充电，具有温控、存管和移动功能

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.支持平板数量≥60台，兼容13寸以下平板设备充电，具有温控、存管和移动功能;主动式PEC开关电源供电，输入宽频交流110V-240V,  国际通用，三层式设计，前门带锁单开门，后门机械锁；
2.内部分舱:前舱为ABS隔板平板存管充电区域，后舱为电源管控区域，可由专业管理人员控制；
3.环保ABS工程塑料单机隔断，隔断板具有扎线口，同时预留凹槽方便拿取电脑;具有抗静电和防划伤等功能；
4.柜体采用1.2MM/1.5MM钢结构，整体采用黑色和白色的经典搭配；
5.具有过载保护、短路保护、漏电保护、智能温控风扇等功能；6.配备4个3寸万向静音脚轮(带刹车功能)，四角加厚软塑胶防撞角，ABS人体工学把手，顶盖边角圆弧(≥R10)设计,全方位安全呵护；
7.智能降温风扇，具备温控感应，当内部内温度≥28"C左右自动启动风扇；

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	9
	半球型高清网络摄像机
	48个
	功能要求
	必要功能：集高清图像采集、智能分析、网络传输于一体的监控设备

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.在≥2560x1440下分辨力可达到1400TVL；
2.靶面尺寸≥1/2.7英寸；
3.需支持IP66防尘防水；
4.支持DC12V或poe供电；
5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
6.信噪比不小于55dB。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	10
	智能型高清网络摄像机
	35个
	功能要求
	必要功能：集高清图像采集、智能分析、网络传输于一体的监控设备

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.主码流视频分辨率≥2560×1400@30fps，可识别距样机≥ 20m处的人体轮廓,红外波长≥ 850nm；
2.设备内置1个麦克风，1个扬声器；
3.支持最低照度可达彩色≥0.05Lux，黑白≥0.005Lux；
4.支持水平手控速度不小于100°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度≥±0.1°；
5.水平旋转范围≥0°~330°，垂直旋转范围≥0°~90°；
6.支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；
7.信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms；
8.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135；
9.样机与客户端之间用不小于150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥1500个数据包，重复测试≥3次，每次丢包数不大于1个；
10.具备较强的网络适应能力，在丢包率≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。；
11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；
12.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能；
13.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB；
14.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；
15.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；
16.具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	11
	拾音器
	35个
	功能要求
	必要功能：高保真地拾取现场的声音，并与视频画面一起，构成一套完整的、可回溯的视听证据链

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.监听面积≥ 5 ～ 100平方（连续可调）；
2.音频传输≥3000米；
3.指向特性 全指向性 ；
4.频率响应≥20Hz ～ 20kHz ；
5.灵敏度≥－35dB；
6.信噪比≥70dB （1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa；
7.动态范围≥104dB （1KHz at Max dB SPL）；
8.最大音压≥120dB SPL （1KHz,THD 1%）；
9.输出阻抗≥600 ～ 1000欧姆非平衡 。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	12
	壁挂音箱
	33个
	功能要求
	必要功能：固定在墙面上的专业发声设备，最大的特点是指向性强、声音还原度高。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.喇叭单元：≥4.5寸*1；
2.额定功率：≥6W；
3.额定输入≥70V/100V；
4.灵敏度(1m,1W):≥91dB±2dB；
5.最大声压级（1m）：≥98±2dB；
6.频率响应：≥180Hz-18kHz。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	13
	网络播放终端
	33个
	功能要求
	必要功能：功放（放大信号） → 壁挂音箱（发出声音）。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.网络接口：标准RJ45输入；
2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；
3.音频格式：MP3/MP2；
4.输出功率：≥2×15W定阻；
5.本地音频切换开关：自动/手动；
6.频率响应：≥50Hz~20KHz；
7.采样率：≥8K～48KHz；
8.传输速率：≥100Mbps；
9.音频模式：16位立体声CD音质；
10.输出频率：≥80Hz~16KHz；
11.谐波失真：≤0.3%；
12.信噪比：≥70dB；
13.音源输出电平：1000mV工业标准压线接线端子；
14.音源输出阻抗：≥470Ω；
15.环境温度：5℃～40℃；
16.环境湿度：20%～80%相对湿度；
17.功耗：≤36W；
18.输入电源：~220V 50Hz。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	14
	对讲话筒
	1台
	功能要求
	必要功能：集成了麦克风、扬声器、控制面板和网络引擎的桌面式控制台

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用≥7寸高清IPS屏幕，分辨率≥1280*720，全虚拟按键加实体按键，外形美观大方；
2.采用工业级4核嵌入式CPU芯片≥1G内存，保证系统的整体稳定性；
3.远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态；
4.内置≥3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；
5.内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；
6.通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码；
7.兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；
8.支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者；
9.支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；
10.1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出；
11.远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；
12.支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由；
13.网络通讯协议：TCP UDP RTP SIP；
14.网络芯片速率：≥10/100Mbps；
15.音频采样、位率：≥8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps；
16.显示屏与分辨率：≥7寸高清IPS液晶触摸屏；
17.接口：网络：1个RJ45网口；音频：1路音频输入1路音频输出；电源：1个电源口；HDMI：1个HDMI接口；USB：1个USB接口；
18.存储容量：标配SD卡≥32G，可扩展≥128G；
19.外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求；
20.电源、功耗：DC≥12V ≤8W。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	15
	广播主机（含系统软件）
	1套
	功能要求
	必要功能：整个IP网络广播系统负责统筹、管理和调度所有音频任务，让整个系统能够自动、智能地运转起来。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标

	主要技术指标：
1.高档7U铝合拉丝面板；
2.嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘；
3.工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；
4.强大的兼容性，兼容支持多种正版操作系统；
5.防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境；
6.支持7*24小时不间断运行；
7.支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等；
8.安装方式：支持机架安装方式，桌面放置。
二、技术参数：
1.处理器：≥Core I3 双核四线程（主频2.4G）； 
2.显示屏：≥17.3寸高分辨率液晶显示屏；
3.内存：≥4G  支持单双通道 1600/1333MHz DDR3 内存，最大支持≥16G；
4.硬盘：板载≥128G SSD固态硬盘，mSATA接口；
5.板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）；
6.电源类型:≥100W工业开关电源；
7.触摸屏:≥10线电容式触摸屏；
8.主板扩展接口：可支持 1 个Mini-PCIe（WIFI/4G）和 1 个MSATA；
9.显示接口:1个VGA接口，1个HDMI；
10.网口：≥2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps；
11.串口：≥6 个串口，≥4个RS232，可支持≥2个RS48；
12.USB : 3.0USB≥2个，2.0USB≥4个。
13.线路输入：≥7路独立音量调节，≥3路话筒输入，≥4路线 路输入，≥3路辅助输出，带有高低音音量调节；
14.并行端口：1组标准LPT 打印口；
15.电源接口:三位凤尾插接口；
16.工作环境:≥-20℃~80℃；
17.存储温度:≥-10℃~60℃；
18.相对湿度:≥5%~95%，非凝结状态。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	16
	智能电子门牌
	30个
	功能要求
	必要功能：集中管理门牌信息，实时展示场景状态。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.屏幕尺寸：≥ 20 英寸，分辨率≥1920*1080；
2.系统为正版操作系统，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G；
3.设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机；
4.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理；
5.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材；
6.支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）；
7.节目支持页面≥16个（至少支持32个组成，页面包含窗口≥16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图；
8.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能；
9.信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须要设置初始密码才能使用信息发布功能；
10.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密；
11.终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。
12.支持功能：添加终端（一个服务器可关联≥1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理；
13.在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致；
14.支持设置系统方向，包括0度、90度、180度、270度、 360度。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	17
	无线AP
	44个
	功能要求
	必要功能：支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议；
2.支持双频4条流，整机最大接入速率1775Mbps；
3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口，及一个12V DC供电口；
4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗≤18W；
5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm；
6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作；
7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时；
8.为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游；
9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等；
10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	18
	智能叫号（播放）终端
	3套
	功能要求
	必要功能：显示屏：显示区域面积≥65英寸，采用D-LED背光,，TFT-LCD液晶屏;物理分辨率不小于3840*2160;显示比例16:9；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
一、终端
1. 视角：全视角，水平≥178°,垂直≥178°；
2. 显示屏：显示区域面积≥65英寸，采用D-LED背光，TFT-LCD液晶屏;物理分辨率不小于3840*2160;显示比例16:9；
3. 支持≥40点触控，≥20点画线，触摸精度≥±1mm，单点响应速度≦8ms；
4. 中心亮度(含表面玻璃)≥350cd/m2，屏体对比度≥5000:1； 
5. 整机触控技术采用红外式触摸技术；
6. 前置接口：≥type-c*1，Public USB-A 2.0*3，Touch USB-B 3.0*1，HDMI2.0*1；
7. 前置按键：不少于6个实体按键，包含电源按键（带指示灯）、返回按键、信号源按键、主页按键、音量-按键、音量+按键；
8. 扬声器：内置双喇叭朝前出声，输出功率≥20W*2；
二、嵌入式系统: 
1. 整机内嵌预装正版操作系统；
2. CPU采用不低于8*A55,1.5GHZ，整机≥4 G运行内存，≥32G 机身内存。
三、批注板书软件功能要求：
1、批注模式：提供简约半透明的横条功能菜单，支持一键全部收起整个横条功能菜单，方便教师充分展示演示内容，一键再展开批注也很方便。支持鼠标和批注一键切换，支持对老师使用的多咱教学应用软件或浏览器进行批注、擦除功能；翻页按钮支持对OFFICE、WPS、PDF等多种老师常用的课件文件进行翻页；
2、一键切换到白板模式：提供从批注模式一键切换到白板模式，在白板模式下提供书写、绘图、工具、背景、页面、资源等模块，无需备课，即可在常态化教学中，开展多种形式的互动教学活动；
3、重置笔功能：提供在更改了普通笔颜色后，一键还原普通笔默认颜色的设置功能；
4、分享页面：批注软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上，实现课件分享和学习；
四、移动支架
适用电视尺寸：≥55-80英寸；
最大承重（kg）≥90。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	智慧触控屏
	1套
	功能要求
	必要功能：采用≥98英寸高清LED液晶显示屏，亮度≥300cd/㎡，屏体对比度≥1200:1，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
一、智慧触控屏
1.采用≥98英寸高清LED液晶显示屏，亮度≥300cd/㎡，屏体对比度≥1200:1，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160；
2.整机尺寸：宽度≥1950mm ，高度≥1165mm ，厚度≤105mm。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；
3.中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≥4mm，防划防撞耐磨，具备防眩光功能；透光率≥95%； 
4.采用高精度红外触控技术，支持≥20点触控互动体验；
5.至少具备7个前置实体按键：电源按键、音量按键、护眼按键等功能。按键具有图标标识，方便用户理解并使用；
6.至少具备3路前置USB3.0接口，支持正版操作系统数据读写。至少具备1路前置HDMI 接口、一路前置Touch USB接口和1路前置Type-C 接口；
7.具有前置朝向音箱，音箱位于正面区域，保证音频效果，具备不少2个扬声器，整体功率≥30W；
8.支持正版操作系统≥2项，主系统采用不低于八核Cortex-A55处理器，内存不低于4G，存储空间不低于32G，存储空间可扩容至128G；
9.在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单；整机触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、批注、擦除等功能。支持不少于10个应用或功能的替换；
10.在正版操作系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类、复制、粘贴、删除、发送、分享等功能；USB接口内所读取到的文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开；
11.支持在正版操作系统下，整机可一键进行硬件自检并优化，包括对网络状况、WIFI模组、CPU温度、系统内存、硬盘等功能模块进行检测；
12.支持无线投屏功能，可以将电脑画面、移动手机设备端内容实时镜像分享到设备上，（无可插拔式内置电脑模块情况下可独立实现），支持单画面、双画面移动端信号同时在线。
13.整机配有可移动支架；
二、可插拔式内置电脑模块
1.采用整机电脑架构，电脑厚度≤42mm；采用插拔式80pin模块架构；
2.处理器性能:不低于Intel第10代i5处理器；内存性能不低于8G DDR4内存；硬盘存储空间不低于256G SSD或以上配置；
3.系统支持硬件一键系统还原功能。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	台式计算机（平台管理工作站）
	2套
	功能要求
	必要功能：让管理员能够通过可视化界面，完成对整个系统的配置、监控、管理和维护。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.CPU规格：
1.1CPU物理核数≥8个；主频≥3.0GHz；缓存≥16MB；线程数量≥16线程；CPU支持最大内存128G，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz；最大内存通道数≥4，最大内存带宽≥41.6GB/s；
2.内存规格：
2.1内存配置容量：≥32GB；
2.2内存类型：支持DDR4及以上内存类型；
2.3内存条配量：≥1条；
3.主板规格：
3.1.主板集成模块：计算处理模块、音频扩展模块等，
3.2主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于8核心16线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存，≥4个内存插槽；
3.3主板其他内置接口：SATA接口≥4个（其中空余不少于2个），后置不少于1个RJ45接口、2个USB 3.0接口、3个音频接口、1个HDMI接口、1个VGA接口；
3.4单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
3.5内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB；
4.存储设备规格：
4.1固态盘数量≥1个；
4.2固态存储容量≥512GB；
4.3固态存储形态：M.2接口SSD硬盘；
4.4机械硬盘数量≥1个；
4.5机械硬盘容量≥1TB；
4.6机械存储形态：SATA接口HDD硬盘； 
5.显卡规格：
5.1显卡类型：独立显卡；
5.2显存类型：不低于GDDR4;
5.3显存位宽≥16位；
5.4显存容量≥2GB；
6.显示器规格：
6.1三边窄边框；
6.2显示屏分辨率：≥1920*1080；
6.3显示屏尺寸≥23.8英寸；
6.4显示屏屏幕比例16:9；
6.5显示器外观颜色：黑色；
6.6显示屏防蓝光：支持防蓝光模式
7.外设规格：
7.1鼠标数量：≥1；
7.2键盘数量：≥1；
7.3键盘按键数目：104键；
7.4键盘连接方式：USB有线连接；
7.5键盘键程：2.3mm-4.0mm；
7.6键盘按键压力：0.54 N±0.14N；
7.7有线键盘连接线：≥1.5米；
7.8键盘颜色：黑色商务系；
7.9鼠标连接方式：USB有线连接；
7.10有线鼠标连接线：≥1.5米；
7.11鼠标DPI分辨率：800-1600；
7.12鼠标颜色：黑色商务系；
7.13鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；
8.网络设备规格：
8.1有线网卡数量≥1；
9.外部接口规格：
9.1USB接口数量：机箱前面板提供不少于2个USB3.0接口；
9.2视频接口数量：≥2个；
9.3音频接口数量：≥5个音频接口；
10.整机基础规格：
10.1整机外观：
10.1.1产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
10.1.2产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
10.2状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态等；
10.3.整机结构：
10.3.1所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
10.4机身材质：金属；
10.5机身颜色：黑色；
10.6机箱尺寸容量：机箱体积≤10L；
11.CPU性能：
11.1CPU物理核数：≥8个；
11.2CPU主频：≥3.0GHz；
11.3CPU末级缓存容量：≥16MB；
11.4CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s；
12.内存性能： 
12.1内存读写速率≥2666MT/s；
13.显卡性能：
13.1显示分辨率：≥1920×1080；
13.2显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
13.3显存等效频率：≥1000MT/s；
13.4显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；
14.显示设备性能：
14.1显示屏刷新率≥100Hz；
14.3显示屏色域≥99% sRGB；
14.5显示屏响应时间:≤5ms；
14.6显示屏亮度：≥300cd/m²；
14.7显示屏亮度一致性:≥70%；
14.8显示屏对比度：≥4000：1；
15.网络设备性能：
15.1有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
16.主板功能：
16.1. 内存插槽≥4个；
16.2. 主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
17.显卡功能： 
17.1显卡外接显示接口：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。
18.显示设备功能：
18.1显示器接口：VGA+HDMI双接口；
18.2显示器支架：可支持俯仰；
19.存储功能： 
19.1能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
20. 网络设备功能
20.1. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
20.2. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装；
21.外部接口功能
21.2. 视频接口类型：至少支持HDMI、DP其中一种显示接口；
21.3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：提供HDMI、DP作为其中一种显示接口，支持音频和视频同步输出；
22.电源功能
22.1. 电源线适配能力：可拆线的插头和连接器；
23.操作系统及软件功能
23.1预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
24.存储设备可靠性
24.1.搭载M.2接口固态硬盘，读写寿命满足常态化办公使用标准，闪存颗粒耐用性强，平均无故障运行时长达标
25.显示设备可靠性
25.1.配套显示设备运行稳定，长时间点亮无黑屏、闪屏、色彩失真、画面抖动问题；屏幕无坏点、漏光故障，功耗可控、散热良好；
26.外设可靠性：
26.1键盘按键寿命≥1000万次；
26.2鼠标按键寿命≥500万次；
26.3键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好；
26.4风扇寿命≥4万小时；
27.整机可靠性要求
27.1整机运行稳定可靠，各硬件模块适配良好，支持长时间连续办公运行，无死机、蓝屏、异常重启故障；
27.2设备做工精良，抗损耗、抗干扰能力强，软硬件兼容性优异，适配日常办公、常态化运维使用，故障率低，使用寿命满足采购使用要求。
28.兼容要求
28.1.常用软件兼容：兼容所有国产操作系统支持软件
29.包装及运输要求
29.1设备原厂标准化包装，采用防震、抗压、防尘原厂纸箱包装，内置缓冲防护材料，包装完整无破损、无受潮；
29.2外包装标注设备型号、数量、生产信息，标识清晰规范。运输过程做好防护措施，具备防磕碰、防震、防潮、防挤压防护能力，杜绝运输途中硬件损坏、外观破损、配件遗失问题，送货到场包装完好，设备外观、性能完好无损。
29.3标志、包装、运输和贮存：符合商品包装政府采购需求标准的相关规定；
30.服务要求：
30.1配置检查工具：供应商提供自检测试工具
30.2服务响应：
30.2.1供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
30.2.2供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
30.2.3建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
30.2.4服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
30.2.5提供产品3年维保及上门服务（满足34小时响应要求）；提供 7*24 在线服务；
30.3服务周期：
30.3.1支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价；设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
30.3.2产品停止服务时间应提前1年告知；
30.3.3应明确产品发布日期;
30.4预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统；
30.5培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
30.6典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
30.7厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
30.8整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应≥3年；
30.9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
30.10开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
30.11驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
30.12兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
31.关键部件安全要求：
31.1CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
32.供应链质量
32.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。
33.关键部件安全要求：
33.1CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
34.整机安全性要求
34.1整机全部硬件、驱动程序均为原厂正规全新产品，无翻新、拆机、改装配件，无盗版固件、侵权软件，符合行业设备出厂安全规范。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	拼接屏（支架HDMI线）
	6块
	功能要求
	必要功能：尺寸： 55”,拼缝≤3.5mm；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.尺寸： ≥55”,拼缝≤3.5mm；
2.亮度≥500 nit；
3.超高动态对比度≥100000:1；
4.背光类型WLED；
5.分辨率≥1920×1080；
6.响应时间≥8ms；
7.可视角度H≥178° V≥178°；
8.色彩≥1.07B(10bit)，刷新率≥60hz；
9.色温一致性≥97%，色彩饱和度≥72%；
10.色彩饱和度≥72%，亮度均匀度≥95%，漏光度＜0.02cd/㎡；
11.输入接口CVBS视频信号输入CVBS≥1个,VGA信号输入VGA≥1个,DVI数字信号输入DVI≥1个,HDMI信号输入 HDMI≥1个,RS-232控制输入 RJ45≥1个,RS-232控制环出,RJ45≥2个, USB/ISP信号输入≥1个；
12.电源功耗 电源输入电压 100 V ~ 240 V/AC，50/60 Hz；
13.整机功率 ≤150W，待机功率 <0.5W；
14.智能温度控制功能，具有SD智检引擎功能、SS智控引擎功能；
15.液晶拼接显示单元需通过IP6X防尘等级认证及抗震八级认证；
16.液晶拼接显示单元稳定可靠，平均无故障运行时间（MTBF）不低于60000小时；
17.液晶拼接显示单元运行无灼伤、残影现象，；
18.液晶拼接显示单元需通过漏光度测试，屏幕在显示亮度最大值的情况下，屏幕四周漏光度小于0.02cd/m2，；
19.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警；

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	拼接解码器
	1个
	功能要求
	必要功能：负责把网络传来的视频信号解码，并按照意图拼接、分割、漫游到电视墙上。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.单卡解码性能：≥1路=4K；≥4路=1080P；≥9路=720P；≥16路=D1视频解码；解码像素：支持≥4K、500W、300W、200W、130W等标准视频解码；
2.支持网络自动实时检测是否断线；支持NVR/DVR预览解码和录像回放；
3. PC客户端支持部分可视化（4-20个）实时解码，并与监控上实时显示的视频画面同步； 
4.单口支持≥1,4,6,8,9,10,16任意不规则切换分割；
5.单卡主控：首屏自带嵌入式linux固件管理软件，可脱离电脑操作；支持专用网络监控键盘控制，及可以在扩展控制模拟球机；
6.画面处理支持视频图像任意拼接，开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、截取、跨屏，任意组合拼接；
7.OSD叠加支持网络摄像机标注叠加方位叠加，IP地址叠加，通道号叠加，及网络等异常信息叠；
8.加密功能支持编码后视频流加密；
9.支持NVR/DVR 预览解码和录像回放。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	LED显示屏
	10.8932㎡
	功能要求
	必要功能：像素点间距：≤1.86mm，制作面积：10.8932㎡；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
一、终端显示参数要求：
1.像素点间距：≤1.86mm，制作面积：10.8932㎡；
2.像素密度：≥288906 Dots/m2；
3.单元板分辨率：≥14792 Dots；
4.显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广；
5.驱动方式：恒流驱动；
6.供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V；
7.整屏平整度：≤0.04mm；
8.模组平整度：≤0.03mm；
9.拼接缝：≤0.03mm；
10.白平衡亮度：≥600Cd/m²；
11.亮度均匀性：≥99%；
12.色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；
13.色温：800-18000K；
14.水平视角：≥170，垂直视角：≥170°；
15.对比度：≥8000：1 
16.像素失控率：<1/100000；
17.发光点中心偏距：＜0.8%；
18.峰值功耗：≤300W/m²；
19.平均功耗：≤120W/m²；
20.最大电流：≤5A；
21.电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位；
22.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善，；
23.色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
24.PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准；
25.每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内，；
26.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象，；
27.屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²；
28.绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；
29.抗拉强度：≥230Mpa；
30.屈服强度：≥170Mpa；
31.灰度等级：采用14bit技术；
32.采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置；
33.支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
34.抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象；
35.LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术；
36.具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息；
37.具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能；
38.可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。
二、模组电源
1.工作温度 -25℃-+70℃ ；
2.低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac ；
3.输入,热机 5 分钟，带载≥ 40A；
4.可以启动储存温度≥ -40℃-85℃；
5.工作湿度 20%RH-90%RH ；
6.储存湿度 10%RH-95%RH；
7.散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热；
8.额定输出电压 V1:+4.5Vdc；
9.额定输出电流范围 0～40.0A；
10.稳压精度≥±2%；
11.负载调整率≥±2%；
12.电压过冲 <5.0%；
13.启动时间小于3Sec；
14.纹波噪声 <200mV；
15.容性负载≥5000uF；
三、信号接收卡
1.集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4.支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片；
5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
6.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
7.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
8.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
9.支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏；
10.单卡支持≥24组RGB信号输出；
11.支持箱体标定标序；
12.支持超大带载面积；
13.支持DC≥3.8V~5.5V超宽工作电压。
四、视频处理器
1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率；
2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出；
3.最宽8192像素点或最高4096像素点；
4.支持4路信号输入:≥1xHDMI1.4，≥2xDVI，≥1xSDI；
5.支持单机或双机冗余备份；
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出；
7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节；
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术；
10.支持亮度和色温调节；
11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
12.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书；
13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容；
14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置；
15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz。
五、LED播放软件：
用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示。
六、框架结构：
1.主体框架采用标准的优质（国标）的材质进行干挂包边处理。（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）
2.装饰颜色要结合现场情况，协调，美观，（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）
七、屏体外线材：
主供电缆线及控制器到屏体之间的线材，包含强电电缆，纯铜网线，纯铜专用音频线等配套线材，（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）
八、屏体内线材：
屏体内配套的长排线、网线、电源线等等配套线材，（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）
九、配电柜：
1.具有过热、过湿、过压、过流、短路、防雷等保护装置，（根据现场电路改造提供满足要求的配套材料）
2.分路启动、每路之间延时启动，防止瞬间电流过大，（根据现场电路改造提供满足要求的配套材料）
3.定时启动，可以设置开关机时间，更加便利，（根据现场电路改造提供满足要求的配套材料）
十、安装运输：
1.显示屏出货后，运至采购人指定安装地点；
2.包括显示屏安装调试及培训，需做到定期培训，包含硬件日常运用、日常维护、软件操作及系统升级等相关内容。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	多媒体功放机
	1台
	功能要求
	必要功能：将微弱音频信号放大以驱动音箱发声‌，同时具备信号处理、多源切换及系统保护能力。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.额定输出功率：≥2x350W@4R；≥2x180W@8R；
2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:≥±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:≥1000mV；
3.输出：S.W(150Hz):≥1V/470Ω；PRE:≥1V±50mv/470Ω；REC:≥200mV±20mv/470Ω；
4.话筒音调：低频:≤±10dBat100Hz；中频:≤±10dBat2KHz；高频:≤±10dBat10KHz；
5.音乐音调：低频:≤±10dBat100Hz；中频:≤±10dBat2KHz；高频:≤±10dBat10KHz；
6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1%；
7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC；
8.通讯：需支持RS485通讯中控集成控制；
9.频率响应：DVD,VCD,BGM:≥20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:≥50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB）；
10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB；
11.需支持保护：过载、短路、过压、欠压保护；
12.供电电压：~220V 50Hz；
13.整机功耗：≥150W；

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	音箱
	4台
	功能要求
	必要功能：额定功率≥100W；标称阻抗：≤8Ω；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.额定功率≥100W；
2.标称阻抗：≤8Ω；
3.频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB；
4.灵敏度≥95dB(1M/1W)；
5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB）；
6.所投音箱品牌入围EASE扬声器数据库。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	话筒
	2个
	功能要求
	必要功能：电容式，心形指向性。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.指向性：心形指向性；
2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa；
3.频率响应等同或优于20-18KHz；
4.输出阻抗：≥75Ω；
5.灵敏度：≥-40dB±2dB。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	服务器
	1套
	功能要求
	必要功能：保障多站式考核管理系统运行

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.CPU规格：
1.1配置≥2颗ARM处理器，单颗基础频率≥2.6Ghz，单颗物理核数≥24核；
2.主板规格：
2.1主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.2主板支持的CPU和内存情况：支持2个不低于24核心的CPU处理器；支持不低于DDR4-2933 MT/s内存，≥16个内存插槽；
3.内存规格：
3.1内存配置容量：≥64GB；
3.2内存类型：支持DDR4及以上内存类型；
4.存储设备规格：
4.1固态盘数量≥2个；
4.2固态存储容量≥480GB；
4.3固态存储形态：主板SATA接口； 
4.4存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
4.5机械硬盘数量≥4；
4.6单个机械硬盘存储容量:≥4TB
4.7机械硬盘存储形态：3.5英寸HDD硬盘,
4.8机械硬盘转速≥7200rpm；
4.9硬盘插槽数量及规格：≥12个3.5英寸HDD硬盘接口；
5.网络规格：
5.1网口速率和数量：10GE网口数量不少于2个；
6.外部接口规格：
6.1显示接口数量：≥2个VGA接口；
6.2USB接口数量：不少于4个USB3.0接口；
6.3管理接口数量：≥1个RJ45管理接口；
7.电源规格：
7.1电源模块数量：≥2；
7.2电源功率：≥900W；
8.整机规格：
8.1外观和结构：
8.1.1服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
8.1.2产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
8.1.3产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
8.1.4应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
8.1.5机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
9.
10.主板功能：
10.1主板外部接口种类：需支持VGA、USB3.0、BMC管理端口等多种设备连接接口；
11.网络功能：
11.1需支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
12.CPU功能
12.1.双路ARM架构处理器，处理器算力充沛、调度性能稳定，多核并行运算能力优异；
12.2支持多核心协同调度，业务并发处理能力强，适配数据运算、业务调度、后台运维等服务器场景；
12.3处理器功耗管控合理，温控机制完善，高负载运算无降频、卡顿、宕机问题；内置硬件运算加速模块，支持指令集硬件加速，提升业务吞吐效率；
12.4处理器兼容性优良，适配服务器主板、内存、存储模组，软硬件联动稳定，支持长期7×24小时不间断运行，故障自检能力完善，保障服务器业务持续稳定运转。
13.电源功能：
13.1整机电源模块应具备热插拔功能；
14.整机功能：
14.1支持风冷或液冷等散热方式；
14.2支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能；
15.管理系统功能：
15.1 BMC 固件基础功能：
15.1.1支持DHCP设置网络功能；
15.1.2支持静态IP设置网络功能；
15.1.3支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
15.1.4支持日志信息导出和记录删除功能；
15.2远程控制：支持远程关机和重新启动功能；
16. 操作系统及驱动功能：
16.1服务器适配ARM架构专用服务器操作系统，系统兼容性强，适配双路处理器调度、内存管理、存储读写各项硬件功能；
16.2配套原厂适配硬件驱动程序，驱动版本正规、适配性良好，主板、处理器、网卡、存储、外设驱动联动运行稳定，无驱动冲突、硬件识别异常问题
17.中文信息处理功能:
17.1. 符合GB18030的有关规定；
18.关键部件安全要求:
18.1  CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求;
19.固件安全要求：
19.1. 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具 体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
20.系统安全要求：
20.1支持账户分级权限管控、身份校验、登录审计功能，可约束非法登录、越权操作行为，规避人为操作安全风险；
20.2自带基础安全防护机制，可抵御恶意程序、非法端口扫描、外部入侵攻击，支持系统日志全程留存、操作可溯源；
20.3支持系统漏洞检测、补丁升级，可定期修复系统安全隐患；
20.4支持磁盘权限隔离、进程管控，防止业务数据篡改、外泄；
20.5系统具备故障备份、异常恢复能力，出现系统异常可快速还原，保障业务不间断运行，满足信息化项目系统安全运维规范。
21. 信息安全要求：
21.1整机具备完备信息安全管控能力，依托系统权限机制实现账号分权管理，落实操作身份鉴别、登录行为审计，全程留存运维日志，所有运维操作可追溯、可复盘
22.物理安全：
22.1. 安全要求应符合GB 4943.1的规定；
23.限用物质的限量要求：
23.1. 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求；
24.CPU性能：
24.1CPU主频：≥2.6GHz；
24.2单CPU核数：≥24；
25.内存性能：
25.1内存速率：≥2933MT/s；
26.电源能耗：
26.1. 符合GB/T 9813.3的有关规定；
27.部件兼容性要求：
27.1内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
27.2固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
27.3网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
27.4功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡；
28.外设兼容性：
28.1外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
29.软件兼容性：
29.1数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
29.2中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
29.3平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
30.整机可靠性要求：
30.1 服务器整机符合 GB/T 9813.3、GB 4943.1 相关国家标准，软硬件兼容性良好，可适配机房常规环境长期稳定运行，支持 7×24 小时不间断业务承载，高负载工况下无宕机、异常重启、硬件报错等故障，平均无故障工作时间满足行业规范要求。
30.2 计算、存储、供电、散热等关键部件运行稳定，具备硬件自检、故障告警功能，抗电磁干扰能力强，设备故障率低，适配主流服务器操作系统与业务软件，便于运维检修，可满足长期信息化部署使用需求。
31.包装及运输要求
31.1设备采用原厂标准防静电、防震重型纸箱包装，内部配置定型缓冲防护材料，具备防潮、防尘、抗压、防碰撞防护能力，包装规范符合 GB/T 191 运输包装标识标准要求。
32.服务要求：
32.1服务响应：
32.1.1供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
32.1.2供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
32.1.3建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
32.1.4服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
32.1.5提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务；
32.2培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容；
32.3服务周期：
32.3.1产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年；
32.3.2设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
32.3.3产品停止服务时间应提前1年告知客户；
32.3.4产品发布日期需在随机文件中明确；
33.服务工具要求：
33.1. 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
33.2. 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
33.3. 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
34.增值服务：
34.1. 厂家升级产品软件及扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
34.2. 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力；
35.供应链质量
35.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。
35.2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。‌

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	28
	录像机
	2台
	功能要求
	必要功能：支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；
2.支持H.265、H.264编码前端自适应接入,视频接入数≥64；
3.支持≥12路1080P解码（开启解码增强，可提升至不小于16路1080P解码）；
4.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5.支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6.自带≥8个SATA接口，最大支持≥10TB硬盘；
7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8.支持≥16路本地同步回放；
9.针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
10.需支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	29
	硬盘
	12块
	功能要求
	必要功能：容量：≥8TB；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.容量：≥8TB；
2.外形规格：≥3.5英寸；
3.转速等级：≥5400；
4.接口：不低于SATA3.0。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	30
	网关
	1套
	功能要求
	必要功能：集路由器、上网行为管理、无线整网管理。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，标准1U设备；
2.内存≥2GB，待机终端数≥500；
3.需支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置；
4.需支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；
5.需支持DNS代理 支持正向 DNS 代理功能,可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理；
6.需支持设备内置应用识别规则库，支持超过≥6000种应用，其中≥1000种以上移动应用，并保持每个星期更新一次，保证应用识别的准确率；
7.需支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDOS攻击防护，需支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuk、Fraggle等基于数据包的攻击防护，需支持带源路由选项IP报文控制功能；
8.需支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护；

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	POE交换机
	6台
	功能要求
	必要功能：1U机架，实配固化千兆电接口数≥26个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥28个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥26个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥28个；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps；
3.需支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率≥370W，单端口最大PoE供电功率≥30W；
4.需支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV；
5.需支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；
6.需支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率；
7.需支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
8.需支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	集联交换机
	6台
	功能要求
	必要功能：1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps；
3.工作温度0℃~45℃。
4.需支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV；
5.需支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题；
6.需支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像；
7.需支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率；
8.需支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	汇聚交换机
	1台
	功能要求
	必要功能：固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps、转发性能≥120Mpps；

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps、转发性能≥120Mpps；
3.要求所投设备MAC地址≥16K、要求设备采用静音无风扇节能设计；
4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5.需支持sFlow网络监测技术；
6.需支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
7.需支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	34
	服务器机柜
	2个
	功能要求
	必要功能：材质：优质冷轧钢，≥600*1000*2000（毫米）42U。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.材质：优质冷轧钢，立柱采用镀锌材料；
2.规格：≥600*1000*2000（毫米）42U。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	35
	网络安全系统
	1套
	功能要求
	必要功能：防火墙、防病毒、入侵检测防御、威胁情报、应用识别、URL过滤。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥2个；提供产品外观图片证明；
2.三层吞吐≥2Gbps，最大新建连接数≥8W、最大并发连接数≥50W；  
3.需支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；
4.需支持极速智能上线功能，需支持多种开局方式包括但不限于通过网络设备Web界面、防火墙Web界面和手机APP，极速配置防火墙上线，配置完成会自动下发Trust→Untrust的安全策略；提供产品功能界面截图；
5.需支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	36
	辅材耗材
	1项
	功能要求
	必要功能：满足中心控制室与各个设备互通。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
水晶头、视频线、六类网线、RVV电源线、桥架、PVC线盒、理线架、扎带等辅材耗材。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	质量标准
	符合国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。

	验收方法及方案
	由采购人按照有关规定组织验收。
验收主体：驻马店市中医院 
验收时间：货物到达指定地点 3日内由采购人组织有关部门及人员进行到货验收；安装调试完毕后 10日内，由中标人向采购人申请提交纸质版验收申请。
验收方式：采购人组织相关人员验收。
验收程序：到货验收，由采购主管部门、使用部门负责。
设备安装调试完成后，中标人提出初步验收申请，准备初步验收资料并提出验收申请。
采购人接到初验申请后，由采购人组织相关部门人员成立验收小组，做初步验收，如验收通过该项目进入试运行阶段，如验收过程中存在相关问题，在试运行过程中同步进行整改。试运行结束，并完成所有问题整改后，中标人提出验收申请，准备终审验收资料，并提出验收申请。
采购人接到验收申请后，由采购人组织相关部门人员成立验收小组，做终审验收准备。
实施终审验收，评审并出具验收报告。
验收交付完成。
验收内容：项目采购所有设备（含附件）的数量、型号；以及系统功能。
相关技术文件：含文件目录；装箱单；产品出厂合格证；使用维护说明书；系统拓扑图及相关竣工图纸、安装、调试说明书；备品备件目录；其它相关技术文件及说明等。
设备运行情况现场测试：对操作有效性、运行稳定性等的实地验证。
验收标准：依据中医规培实践技能考核基地建设标准及采购文件进行验收。设备的安装、调试工作直至设备验收合格为止。


二、商务要求
	质保期
	质保期三年

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：中标通知书发出之日起2个工作日内。
交货时间：合同签订之日起90日内。
地点：驻马店市中医院平安街院区技能实训中心

	付款方式
	货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的，自收到发票之日起3个工作日内支付资金。

	备品备件及耗材等要求
	供应商应配备充足的备件和耗材确保设备（产品）正常运行，承诺的备品备件，须在供货时将备品备件送至采购人指定地方处保存。
已纳入评标报价的项目除外。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	1.售后服务保障及维修时间响应要求：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，接到采购人的服务请求电话后，在30分钟内给予电话响应，1小时内做出维修方案决定；如4小时内无法通过电话或远程操作解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院。
2.安装调试：货物到达采购人指定地点后，中标方应在2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
3.现场培训：设备安装完毕后，中标方对采购方使用人员及维修人员进行现场培训，保证采购方人员熟练掌握产品的使用，常规保养和维护。
4.设备性能维护：质保期内每年免费提供不低于3次的设备维护保养服务，保证设备正常运行。
5.质保期满，如采购人有续保需求，中标人应为本项目提供续保服务，续保服务由双方另行协商。


 三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、投标人特殊资格等要求：无。
2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。
3、不允许推荐品牌或产品。
4、不收取履约保证金。
5、不接受联合体投标。
6、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
7、本采购项目A包非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：OSCE多站式考核管理系统。
8、是否实行预付款及预付款保函：（否）。
9、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例    ％，并作为供应商资格条件。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  5 %（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：
OSCE多站式考核管理系统：软件和信息技术服务业；
身份核验机、手持安检仪、台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、平板式计算机、平板集中充电桩、半球型高清网络摄像机、智能型高清网络摄像机、拾音器、壁挂音箱、网络播放终端、对讲话筒、广播主机（含系统软件）、智能电子门牌、无线AP、智能叫号（播放）终端、智慧触控屏、台式计算机、拼接屏（支架HDMI线）、拼接解码器、LED显示终端、多媒体功放机、音箱、话筒、服务器、录像机、硬盘、网关、	POE交换机、集联交换机、汇聚交换机、服务器机柜、网络安全系统：工业。
13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
14、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。
15、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。
16、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。
17、台式计算机、台式计算机（平台管理工作站）、便携式计算机属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品，投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
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