原招标文件 第一章 招标公告
项目概况
    驻马店高新技术产业开发区化工园区重大安全风险防控项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2026年10月27日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
四、投标截止时间及地点：
1.时间：2026年10月27日上午9时00分（北京时间）
2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。
五、开标时间及地点：
1.时间：2026年10月27日上午9时00分(北京时间)。
2.地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。
变更为：
项目概况
    驻马店高新技术产业开发区化工园区重大安全风险防控项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2026年11月16日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
四、投标截止时间及地点：
1.时间：2026年11月16日上午9时00分（北京时间）
2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。
五、开标时间及地点：
1.时间：2026年11月16日上午9时00分(北京时间)。
2.地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。


原招标文件 第二章 招标需求
一、技术需求
	序号
	设备
名称
	数量
单位
	技术参数及要求

	8
	智能警戒摄像机
	132台
	1.高清红外智能警戒摄像机，内置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等周界大模型算法，支持联动声光预警；
5.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥100米，暖光监控距离≥50米；

	21
	一体化车辆道闸
	36套
	4.支持智能识别功能，支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；
9.智能识别功能，支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；



变更为：
一、技术需求
	序号
	设备
名称
	数量
单位
	技术参数及要求

	8
	智能警戒摄像机
	132台
	★1.高清红外智能警戒摄像机，内置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等周界大模型算法，支持联动声光预警；
★5.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥100米，暖光监控距离≥50米；

	21
	一体化车辆道闸
	36套
	★4.支持智能识别功能，支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；
★9.智能识别功能，支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；








原招标文件 第四章 评标办法及评分标准
评标内容及标准
	序号
	评分
项目
	评分权重
	评分方法

	二、技术部分60分

	2
	技术
证明
	23分
	1、投标人提供技术需求中加“▲”项的相关功能截图，每提供1项得0.5分，最多得11分。
2、投标人提供技术需求中加“★”项的由国家认可的第三方出具的检测报告扫描件，且检测报告检测日期不得晚于项目招标公告发布的日期，否则视为无效，每提供1项得2分，最多得12分。

	8
	数据集成与对接设计
	7分
	投标人须从本项目建设的角度提供详尽的数据集成与对接方案，重点内容如下：
1、企业数据对接方案包括：（1）数据对接技术要求；（2）技术架构；（3）数据交换内容；（4）数据交换形式；（5）接口订阅流程；（6）接口调用流程；（7）数据交换接口设计。每提供一项得0.5分，最多得3.5分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。
2、与上级安全业务主管部门数据对接方案包括：（1）数据对接要求；（2）对接架构；（3）对接方式；（4）对接流程；（5）数据对接内容及频率；（6）数据格式；（7）数据对接接口。每提供一项得0.5分，最多得3.5分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。

	三、商务部分10分

	1
	培训
方案
	4分
	投标人提供的培训方案包括：1、培训方式；2、培训流程；3、培训大纲；4、培训计划。每提供一项得1分，最多得4分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。

	2
	售后服务方案
	4分
	投标人提供的售后服务方案包括：1、售后服务组织体系；2、售后服务响应流程；3、售后服务内容；4、应急保障措施。每提供一项得1分，最多得4分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。

	3
	质量保障方案
	2分
	投标人提供的质量保障方案包括：1、质量控制措施；2、项目需求管理；3、项目评审管理；4、软件开发管理工具。每提供一项得0.5分，最多得2分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。




变更为：
   评标内容及标准
	序号
	评分
项目
	评分权重
	评分方法

	二、技术部分60分

	2
	技术
证明
	16分
	1、投标人提供技术需求中加“▲”项的相关功能截图，每提供1项得0.5分，最多得11分。
2、投标人提供技术需求中加“★”项的由国家认可的第三方出具的检测报告扫描件，且检测报告检测日期不得晚于项目招标公告发布的日期，否则视为无效，每提供1项得0.5分，最多得5分。

	8
	数据集成与对接设计
	14分
	投标人须从本项目建设的角度提供详尽的数据集成与对接方案，重点内容如下：
1、企业数据对接方案包括：（1）数据对接技术要求；（2）技术架构；（3）数据交换内容；（4）数据交换形式；（5）接口订阅流程；（6）接口调用流程；（7）数据交换接口设计。每提供一项得1分，最多得7分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。
2、与上级安全业务主管部门数据对接方案包括：（1）数据对接要求；（2）对接架构；（3）对接方式；（4）对接流程；（5）数据对接内容及频率；（6）数据格式；（7）数据对接接口。每提供一项得1分，最多得7分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。

	三、商务部分10分

	1
	培训
方案
	4分
	投标人提供的培训方案包括：1、培训方式；2、培训流程；3、培训大纲；4、培训计划。每提供一项得1分，最多得4分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。

	2
	售后服务方案
	4分
	投标人提供的售后服务方案包括：1、售后服务组织体系；2、售后服务响应流程；3、售后服务内容；4、应急保障措施。每提供一项得1分，最多得4分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。

	3
	质量保障方案
	2分
	投标人提供的质量保障方案包括：1、质量控制措施；2、项目需求管理；3、项目评审管理；4、软件开发管理工具。每提供一项得0.5分，最多得2分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。



